## Serwer plików

W obszarze Serwer plików można zabezpieczyć serwery komunikujące się po protokole SMB lub rsync.

Dla użytkowników oprogramowania Active Backup for Server:

Ponieważ oprogramowanie Active Backup for Business jest uaktualnioną wersją programu Active Backup for Server, poprzednie zadania tworzenia kopii zapasowych utworzone i uruchomione w programie Active Backup for Server zostaną nienaruszone i pozostaną chronione przez program Active Backup for Business w kategorii Serwer plików.

#### Uwaga:

- Więcej informacji na temat udostępniania folderów na serwerze Microsoft Windows znajduje się na oficjalnej stronie firmy Microsoft, TechNet. Więcej informacji na temat konfigurowania usługi rsync na serwerze Linux znajduje się tutaj.
- Aby przesyłać pliki za pomocą usługi SMB, upewnij się, że na serwerze źródłowym włączono port 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds), 137 (Nmbd) lub 138 (Nmbd).
- Aby wykonać kopię zapasową na innym serwerze Synology NAS przy użyciu protokołu SMB, zaloguj się na źródłowym serwerze Synology NAS, przejdź do obszaru Panel sterowania > Usługi plików > SMB/AFP/NFS, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz usługę SMB i kliknij przycisk Zastosuj.

### Utwórz zadania kopii zapasowej

W zależności od źródła można utworzyć zadania Kopia zapasowa SMB lub Kopia zapasowa rsync na odpowiednich kartach.

#### Aby utworzyć zadanie kopii zapasowej:

1. Kliknij przycisk Utwórz, aby uruchomić kreatora.
2. Wybierz tryb kopii zapasowej:
   - Wiele wersji: za każdym razem, gdy wykonane zostanie zadanie kopii, w nowym folderze w miejscu docelowym zostanie utworzona pełna kopia zapasowa zmian dokonanych w miejscu źródłowym.
     - Uwaga: w przypadku miejsc źródłowych z systemem Linux blokadę transferu można skonfigurować na dalszym etapie konfiguracji.
   - Odbicie lustrzane: za każdym razem, gdy uruchomione zostanie zadanie, wszelkie zmiany dokonane w folderze źródłowym zostaną skopiowane do miejsca docelowego, nadpisując istniejący plik i czyniąc folder docelowy dokładną kopią folderu źródłowego.
   - Przyrostowo: za każdym razem, gdy uruchomione zostanie zadanie, nowo dodane i zmodyfikowane pliki źródła zostaną skopiowane do miejsca docelowego, nadpisując poprzednią wersje pliku.
3. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować zadanie kopii zapasowej:
   - W przypadku kopii zapasowej SMB: wpisz adres serwera, konto i hasło.
   - W przypadku kopii zapasowej rsync: wpisz adres serwera, port i konto, a następnie z menu rozwijanych wybierz opcję Tryb połączenia oraz Metoda uwierzytelniania.
   - Kopia zapasowa rsync oferuje trzy tryby połączenia: tryb rsync module (który oferuje transmisję danych bez szyfrowania), tryb rsync shell przez SSH oraz tryb rsync module przez SSH.
   - Kopia zapasowa rsync oferuje dwie metody uwierzytelniania: przez hasło lub przez klucz SSH.
4. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
5. Wskaż, co chcesz przesyłać, korzystając z czterech następujących stanów:
   - Wszystkie podrzędne foldery i pliki w tym folderze nie zostaną skopiowane.
   - Wszystkie podrzędne foldery i pliki w tym folderze zostaną skopiowane.
   - Tylko wybrane foldery podrzędne w tym folderze zostaną skopiowane.
   - Skopiowane zostaną pliki w tym folderze i wybrane foldery podrzędne.
6. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
7. Wprowadź wartości pól Nazwa zadania, Ścieżka lokalna i ustal Harmonogram dla zadania kopii zapasowej.
   - W przypadku konfiguracji kopii zapasowej Linux, masz możliwość konfiguracji przepustowości oraz włączenia kompresowania i blokowania transferu.
8. W przypadku wybrania trybu kopii zapasowych Wiele wersji dostępna będzie opcja Strategia rotacji pozwalająca zarządzać wersjami kopii zapasowych przez automatyczne usuwanie niechcianych wersji, potencjalnie zwalniając miejsce w pamięci.
   - Zachowaj wszystkie wersje: Zachowane zostaną wszystkie wersje kopii zapasowej.
   - Polityka przechowywania GFS (dziadek-ojciec-syn):

     Po wybraniu zasady przechowywania GFS musi zostać skonfigurowana przynajmniej jedna reguła.

     Wszystkie skonfigurowane reguły nakładają się wzajemnie. Możesz wybrać liczbę dni, tygodni, miesięcy lub lat przechowywania wersji. Można skonfigurować różne zasady przechowywania, aby dostosować własne zasady przechowywania.

     Na przykład możesz chcieć zachować wszystkie wersje przez pierwsze 30 dni i najnowszą wersję każdego dnia przez kolejne 30 dni. Ustaw wówczas 30 dni w opcji Liczba dni przechowywania wszystkich wersji oraz 30 dni w opcji Liczba dni przechowywania ostatniej wersji.

9. Sprawdź ustawienia zadania i kliknij polecenie Zastosuj, aby zakończyć tworzenie zadania kopii zapasowej.

#### Uwaga:

- Pliki nie zostaną zarchiwizowane przez program Active Backup for Business w następujących okolicznościach:
  - Ścieżka pliku/folderu ma ponad 4096 znaków.
  - Nazwa pliku/folderu ma ponad 255 znaków.
  - Nazwa pliku/folderu to „ . lub .. .
  - Nazwa pliku/folderu zawiera ciąg @ActiveBackup lub target.db.
  - Plik/folder znajduje się na zaszyfrowanym udziale i ma nazwę dłuższą niż 135 znaków.
- Kopia zapasowa SMB nie obsługuje kont Microsoft.
- Kopia zapasowa SMB nie tworzy kopii zapasowych punktów połączenia.
- Kopia zapasowa SMBobsługuje usługę kopiowania wolumenów w tle Windows (VSS), co pozwala zapewnić spójność danych. Technologia Windows VSS jest obsługiwana w systemie Windows Server 2012 i jego nowszych wersjach. Po włączeniu na serwerze Windows technologii VSS pakiet Active Backup for Server może utworzyć kopię wolumenu w tle dla aplikacji serwera, które są zgodne z tą technologią i przechowują dane w zdalnych plikach udostępnionych w systemie SMB.
- Administracyjne foldery współdzielone (np. C&, D&) domyślnie nie obsługują technologii Windows VSS.
- Uwierzytelnianie przez klucz SSH wymaga klucza SSH. Obsługiwane typy kluczy to rsa2, dsa, ecdsa i ed25519, podczas gdy klucze rsa1 i SSH z hasłem nie są obsługiwane.

### Zarządzaj zadaniami kopii zapasowej

W widoku zadań można wyświetlić listę wszystkich utworzonych zadań tworzenia kopii zapasowych. Możesz również zarządzać nimi przy użyciu przycisków znajdujących się w górnej części karty.

#### Aby edytować zadania kopii zapasowej:

1. Zaznacz zadanie kopii zapasowej, które chcesz edytować i kliknij Edytuj.
2. W tym miejscu możesz modyfikować informacje o serwerze zdalnym, trybie połączenia i metodzie uwierzytelniania, dostosowywać folder kopii zapasowych i ustawienie filtru plików, włączać i wyłączać harmonogram kopii zapasowych oraz konfigurować inne ustawienia.
3. Jeżeli wybrano tryb kopii zapasowej Wiele wersji, możesz również edytować ustawienia rotacji kopii zapasowych.

#### Aby zarządzać filtrami plików:

1. Wybierz zadanie kopii zapasowej i kliknij Edytuj > Filtr plików.
2. Możesz wykluczyć uwzględnianie w kopii zapasowej określonych plików, wskazując ich typ lub tworząc filtry niestandardowe jak poniżej:
   - Nazwy plików: Utwórz niestandardowe filtry przy użyciu nazw plików. Pliki posiadające określone nazwy zostaną wyłączone z kopii zapasowej.
   - Rozszerzenie pliku: Utwórz niestandardowe filtry przy użyciu rozszerzeń. Pliki posiadające określone rozszerzenia zostaną wyłączone z kopii zapasowej. Rozszerzenia plików możesz określić w następujący sposób: *.rozszerzenie (np. *.iso).
   - Symbole wieloznaczne: Do bardziej zaawansowanych filtrów nazw plików użyj symboli wieloznacznych (*).

#### Uwaga:

1. Filtr plików filtruje tylko pliki, pomijając foldery.
2. Ten symbol maski zastępuje brak znaków lub dowolne znaki inne niż spacje. Sprawdź przykłady poniżej:
   - a* może zastępować dowolne słowo rozpoczynające się literą a, np. adres, administrator.
   - *e może zastępować dowolne słowo zakończone literą e, np. apple, dane.
   - *12* może zastępować dowolne słowo zawierające liczbę 12, np. 2012, 1220, 341256.

#### Aby uruchomić zadania kopii zapasowej:

Podczas konfiguracji możesz ustalić harmonogram kopii zapasowych tak, aby zadania kopii zapasowej były wykonywane regularnie zgodnie z harmonogramem. Możesz też kliknąć przycisk Utwórz kopię zapasową, aby natychmiast wykonać zadanie.

#### Aby przywrócić dane z kopii zapasowej:

1. Zaznacz zadanie, którego dane chcesz przywrócić i kliknij Przywróć.
2. Wybierz preferowaną metodę przywracania:

- Lokalizacja niestandardowa — nadpisz
- Lokalizacja niestandardowa — pomiń
- Pierwotna lokalizacja — nadpisz
- Pierwotna lokalizacja — pomiń

3. Wybierz żądane foldery lub pliki do przywrócenia i kliknij przycisk Dalej.
4. Jeśli chcesz przywrócić do lokalizacji niestandardowej, wybierz folder docelowy, do którego chcesz przywrócić dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Sprawdź ustawienia i kliknij Przywróć, aby rozpocząć przywracanie.

#### Uwaga:

Aby dowiedzieć się jak tworzyć kopie zapasowe i przywracać serwery Microsoft SQL lub Microsoft Exchange, zapoznaj się z poniższymi samouczkami.

- Serwery Microsoft SQL
- Serwery Microsoft Exchange

#### Aby usunąć zadania kopii zapasowej:

1. Wybierz zadanie kopii zapasowej, które ma zostać usunięte.
2. Kliknij Usuń.

#### Aby włączyć powiadomienia e-mail:

Przejdź do ekranu Panel sterowania > Powiadomienia > Zaawansowane i wybierz zdarzenia, o których system ma powiadamiać.

#### Aby włączyć Kosz:

Przejdź do ekranu Panel sterowania > Folder współdzielony i wybierz folder współdzielony, który przechowuje dane kopii zapasowej, a następnie kliknij Edytuj > Ogólne > Włącz Kosz.

#### Uwaga:

- Jednocześnie można wykonywać tylko jedno zadanie tworzenia kopii zapasowych serwera SMB, podczas gdy w przypadku serwerów Rsync liczba ta nie jest ograniczona.
- Nie można jednocześnie wykonywać zadań tworzenia i przywracania kopii zapasowej.
- Wyznaczając określone ścieżki można skonfigurować wiele zadań kopii zapasowej dla danego serwera źródłowego.
- Aby przywrócić dane kopii zapasowej, serwer Synology NAS wymaga uprawnień zapisu na serwerze źródłowym.
- Jeżeli serwer Synology NAS nie posiada uprawnień dostępu do plików na serwerze źródłowym, pliki te zostaną pominięte podczas tworzenia kopii zapasowej.
- W trybie powłoki zdalnej obsługiwane jest tylko szyfrowanie przesyłania.
- Zadania tworzenia/przywracania kopii zapasowej nie mogą zostać wznowione, jeżeli przerwano je lub utracono połączenie. Aby zmniejszyć ryzyko rozłączenia zadań, przed wykonaniem zadania należy upewnić się, że połączenie z Internetem jest stabilne, a przepustowość jest wystarczająca.
- Kosz nie jest obsługiwany w programie Rsync Mirror Backup.