## 物理的サーバー

物理的サーバーをバックアップするには、ターゲットの物理的サーバーでActive Backup for Business Agentが必要になります。 エージェントの詳細は次の記事を参照してください： Active Backup for Business Agent。

- バックアップ タイプ

  ベアメタル、システム ボリューム、およびカスタマイズされたボリュームが Active Backup for Business による保護をサポートされています。

#### デバイスを追加する方法：

接続はエージェントを通してのみ行うことができます。 新しいデバイスをリストに追加するには、最初にエージェントをダウンロードしてください。 [物理的サーバー] > [デバイスを追加]を選択して32ビットまたは64ビットのエージェント インストーラをダウンロードするか、あるいはダウンロード センターに進んでデバイスに適切なインストーラをダウンロードしてください。

- バッチでデバイスを追加

  Microsoft AD サーバーを使用することによって、インストーラをターゲットのデバイスにインストールできます。 詳しくは、この記事を参照してください： Active Backup for Business Agent。

#### バックアップタスクを作成する：

デバイスがサーバーに接続されると、接続されたサーバーのバックアップ タスクは一致するテンプレートに従って作成されているはずです。 これはまた各デバイスに対して1つ以上のバックアップ タスクの作成をサポートします。 特定のデバイスに新しいタスクを作成する方法： [物理的サーバー]に進むと、デバイス ビューから開始して、ターゲット デバイスを選択し、[作成]をクリックしてタスク作成ウィザードを入力するか、あるいは[タスク リスト] > [作成]の順に進んで、タスク作成ウィザードで後で保護したいデバイスを決定することができます。.

- バックアップタスクの作成：

  タスク名： タスク名を構成します。 タスクの高速なフィルタ/検索のために、名付けパターンを持つことが推奨されます。

- ターゲット デバイスを選択：

  このステップは、[作成]をクリックする前にデバイスが選択されない場合にのみ現れます。. サーバーに接続された物理的サーバーのリストはこのステップで表示されます。

- バックアップ先：

  パッケージのインストール中、Btrfs共有フォルダ - ActiveBackupforBusinessが自動で作成されます。 Btrfs 共有フォルダのみが、NAS 上のバックアップ先として選択されます。

- ソース タイプを選択：

  3つのソース タイプがサポートされます。

  - ベアメタル： デバイス設定、アプリケーション、およびすべてのファイルを含む物理的サーバー全体が、このモードでバックアップされます。
  - システム ボリューム： ドライバーのみがバックアップされます。
  - カスタマイズされたボリューム： [選択]をクリックし、次に保護したいターゲット ボリュームを選択します。 USB (フラッシュ ドライバー) はサポートされていません。

  タスク設定： ソース データは、タスク設定に従って、[圧縮]および[暗号化]できます。 [タスク設定]をクリックし、希望の設定を構成してください。

- バックアップタスクをスケジュール：
  - 手動バックアップ： 手動バックアップは、1回限りのバックアップを意味します。 最後のステップで今すぐバックアップすることを選択しない場合、タスクを選択してコンソールで[今すぐ実行]を選択することによってのみバックアップ タスクを実行できます。
  - [スケジュール バックアップ]：日々バックアップするか、あるいは特定の日にのみバックアップするか、希望のバックアップ スケジュールを定義します。 タスクは設定に従い、1日に1回あるいは1時間に1回実行できます。
- 保持ポリシーを選択：
  このステップでは、以下の保持ポリシーのいずれかを選択して作成済みタスクに適用できます。
  - すべてのバージョンを保持： すべてのバックアップ バージョンが保存されます。
  - GFS (（｢Grandfather-Father-Son｣親子三代) 保持ポリシー:

    GFS 保持ポリシーを選択した場合、少なくとも1つの規則が構成される必要があります。

    すべての構成された規則がお互いにオーバーラップしています。 何日、何週、何か月、または何年の間、バージョンを保持するかを決定できます。 異なる保持ポリシーをセットアップして、貴社自身の保持ポリシーをカスタマイズできます。

    例えば、すべてのバージョンを最初の30日間保持して、2回目の30日間は各日の最新バージョンを保持するとします。 30日を [すべてのバージョンを保持する日数] に挿入し、30日を [1日の1つのバージョンを保持する日数] に挿入する必要があります。

- 今すぐバックアップ：

  ウィザードはスケジュールにかかわらず即座のバックアップを許可します。

#### 注:

[テンプレート]はActive Backup for Businessの機能で、admin がバックアップ タスクの詳細を予めデザインして、バックアップ タスクのテンプレートを特定のアカウントまたはユーザーのグループに割り当てることができるようにします。 詳しくは、このパラグラフを参照してください。

#### テンプレートを作成する：

展開と保護のギャップを避けるために、物理的サーバーを保護するように設定されたデフォルト テンプレートは、デフォルトでリストに存在し削除することができません。 いつもでもデフォルトのテンプレートを編集できます。

[設定] > [テンプレート] > [作成]の順に選択します。 テンプレート作成フローの間、バックアップ タイプ、バックアップ スケジュール、圧縮、および暗号化設定のみならずバージョン保持ポリシーについても決めることができます。 物理的サーバーのバックアップに関する復元権限は常に Active Backup for Business で調節可能です。 admin (ユーザー) と administrators (グループ) はデフォルトでデバイスのバックアップ バージョンにアクセスできますが、admins は他のユーザーにタスク作成とタスク編集を通じて復元権限を割り当てることができます。

#### 1つまたは複数のバックアップ タスクを編集する方法：

それは、個別のタスク編集とバッチによるタスク編集の両方をサポートします。 バックアップ先を除き、設定の大部分を修正できます。 しかし、バッチ編集では、[タスク名]および[ディスティネーション]は変更できません。

異なったタスクで変化する設定を誤って変更することを避けるために、設定はデフォルトでそのまま残るように設定されています。 バッチ編集が必要な場合、変更を行いたいセクションのチェックボックスにチェックを入れてください。

#### 注:

もし、[適用]をクリックする前に、未チェックのボックスにチェックを入れた場合、セクションの設定はすべての選択されたタスクにおいて同じままになります。

#### 1つまたは複数のバックアップ タスクを削除する方法：

[タスク リスト]に進んでタスクを選択し、次に[削除]をクリックします。 アクションを確認後、選択されたタスクが削除されますが、その一方データはバックアップ先に残ったままです。

タスクがデバイスに与えられていない時でも、デバイスはまだサーバーに接続されたままです。 このデバイスは常に[デバイス リスト]で見つけることができます。そして、いつでもそのデバイスに対してタスクを作成できます。

#### CBT 機能を有効にする：

バックアップ プロセスを合理化するため、PC をバックアップする時にはデフォルトでChanged Block Tracking (CBT)テクノロジーが採用されています。 このサービスを確実に機能させるため、それぞれの保護されたデバイス上でVSSサービスがオンになっていることを確かめてください。当社が Active Backup for Business で採用した CBT テクノロジーは Microsoft Windows 上でこのサービスを活用して変更されたブロックを識別します。その一方で、パフォーマンスへの干渉は回避します。

CBT テクノロジーは、2回目のバックアップから変更されたブロックだけをそれぞれのデバイスがバックアップするようにします。したがって、帯域幅リソースが節約されて、バックアップ速度が速くなります。

#### 注:

- それぞれのバックアップ タスクの最初のバックアップはフル バックアップになります。そして、CBT テクノロジーは最初のバックアップに適用されません。
- 2回目のバックアップからは、デバイスの VSS サービスがオフになっていない限り、Active Backup for Business は増分バックアップのみを行います。

### 物理的サービスの復元

物理的サーバーのバックアップはバックアップ済みデータを復元するためにさまざまな方法をサポートします。
- VMM の電源オン： ダウンタイムの許容値が限られている場合の緊急な事例においては、物理的サーバーのバックアップ済みイメージを Synology のVirtual Machine Manager (VMM) にマウントして、それに電源を入れてビジネスを続行することが貴社にとっての選択肢になります。 物理的サーバーをVMMにマウントするには、パケットのVMMを同じ DSM にインストールする必要があります。
- 細かい (フォルダ/ファイル レベル) 復元： 物理的サーバーのバックアップは、Active Backup for Business Portalを通じた細かい (ファイル/フォルダ レベル) 復元をサポートします。 Admins はタスク作成中とタスク編集中に復元権限を委任できます。 詳しくは、このヘルプ記事を参照してください： Active Backup for Business Portal。

#### 注:

物理的サーバーのバックアップ タスクは admin、管理者グループ、および割り当て済みアカウントのみが復元できます。 この設定は、Active Backup for Business 上で常に調整可能です。