## Требования и ограничения

В этом разделе приведены важные сведения об ограничении развертывания и поддерживаемых средах различных устройств.

В следующих разделах можно найти более подробную информацию о различных устройствах и требованиях к развертыванию.

- Требования и ограничения NAS
- Требования и ограничения персонального компьютера
- Требования и ограничения физического сервера
- Требования и ограничения файлового сервера
- Требования и ограничения виртуальной машины

### Требования и ограничения NAS

Для установки Active Backup for Business требуется устройство NAS под управлением DSM 6.1.7 или более поздней версии. Поддерживаются только 64-разрядные серверы Synology NAS и файловая система Btrfs. Для более эффективного резервного копирования рекомендуется установить не менее 4 ГБ ОЗУ и не устанавливать квоту для общей папки (для работы механизма дедупликации).

Примечание:перед установкой Active Backup for Business необходимо обновить бета-версию ОС DSM 6.2 до последней версии в системе NAS.

### Требования и ограничения персонального компьютера

Active Backup for Business поддерживает резервное копирование конечных устройств, работающих под управлением ОС Windows.

Поддерживаемые версии Windows
- Windows 10 Creators Update (все версии)
- Windows 10 (все версии)
- Windows 8.1 (все версии)
- Windows 7 SP1 (все версии)

Примечание. Данная бета-версия не поддерживает резервное копирование динамических дисков. Задача резервного копирования завершится со сбоем, если защищаемое устройство содержит динамические диски.

### Требования и ограничения физического сервера

Для резервного копирования физических серверов Active Backup for Business поддерживает операционную систему Windows.

Поддерживаемые версии Windows
- Windows 10 Creators Update (все версии)
- Windows 10 (все версии)
- Windows 8.1 (все версии)
- Windows 7 SP1 (все версии)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Примечание. Данная бета-версия не поддерживает резервное копирование динамических дисков. Задача резервного копирования завершится со сбоем, если защищаемое устройство содержит динамические диски.

### Требования и ограничения файлового сервера

Для резервного копирования файловых серверов Active Backup for Business поддерживает серверы, использующие протоколы SMB (Windows) и rsync 3.0 и выше (Linux). С помощью Active Backup for Business можно выполнить резервное копирование данных на устройство Synology NAS.

Примечание. Данная бета-версия не поддерживает резервное копирование динамических дисков. Задача резервного копирования завершится со сбоем, если защищаемое устройство содержит динамические диски.

### Требования и ограничения виртуальной машины

В этом разделе приведены важные сведения об ограничении развертывания и поддерживаемых средах виртуальных машин (VM).

- Виртуальная инфраструктура
  Для резервного копирования виртуальной машины Active Backup for Business поддерживает следующие версии платформы VMware vSphere.
  - Поддерживаемые версии VMware vSphere: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5
  - Поддерживаемые версии VMware:
    - Бесплатная версия VMware ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Примечание.

  - При использовании бесплатной версии VMware ESXi необходимо включить порт SSH для резервного копирования виртуальной машины.
  - Устройство Synology NAS должно иметь публичный IP-адрес или частный IP-адрес, доступный для VMware vSphere ESXi / ESX.
  - Требуются ограниченные права доступа; рекомендуются права доступа администратора.
- Порты TCP
  Для успешного выполнения этой операции и обеспечения обмена данными между Synology NAS и серверами VMware необходимо использовать следующие порты TCP.

  Порт TCP | Узел | Примечания
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server, хост ESXi | Порт по умолчанию, используемый для подключения к инфраструктуре VMware (vCenter Server и хост ESXi). Необходимо открыть в vCenter Server и на хостах ESXi.
  902 | Хост ESXi | Порт, используемый для передачи и перемещения данных. Необходимо открыть на хостах ESXi.

- Виртуальные машины
  - Операционная система
    - Все операционные системы, поддерживаемые VMware и всеми приложениями
    - Резервное копирование, согласованное с приложениями, доступно для Microsoft Windows 2003 SP1 и более поздней версии (кроме Nano Server из-за отсутствия среды VSS).

  #### Примечание.

  Для запуска резервной копии устройства в Synology Virtual Machine Manager поддерживаются только определенные операционные системы. См. следующую статью для получения дополнительной информации о поддерживаемой операционной системе в Synology VMM.

  - Виртуальное аппаратное обеспечение
    - Поддерживаются все типы и версии аппаратного обеспечения, в том числе VMDK 62 ТБ.
    - Диски RDM (Raw Device Mapping) в физическом режиме, независимые диски, диски, подключенные через гостевой инициатор iSCSI, а также диски, подключенные к совместно используемой шине SCSI, не поддерживаются, поскольку VMware не поддерживает снимки таких виртуальных машин (они автоматически пропускаются при обработке). При необходимости резервного копирования данных на таких дисках установите агент Active Backup for Business на гостевую операционную систему и используйте физический сервер для резервного копирования.
  - Программное обеспечение
    - Инструменты VMware. Инструменты VMware требуются для резервного копирования, согласованного с приложениями, и восстановления на уровне файлов в гостевой ОС (Windows / Linux).
    - Для резервного копирования, согласованного с приложениями, требуется наличие всех последних пакетов обновлений и исправлений ОС.
    - Восстановление на уровне файлов Если в качестве гостевой ОС используется ОС Windows, поддерживаются файловые системы NTFS и FAT32; если в качестве гостевой ОС используется ОС Linux, поддерживаются файловые системы NTFS, FAT32, EXT3 и EXT4.
- Ограничения
  - Поддержка зашифрованных виртуальных машин (эта функция реализована в VMware vSphere 6.5) в настоящее время недоступна.
  - Поддержка отказоустойчивых машин (эта функция реализована в VMware vSphere 6.0) в настоящее время недоступна.