## Vereisten en beperkingen

Dit gedeelte biedt belangrijke informatie over gebruiksbeperkingen en ondersteunde omgevingen van verschillende apparaten.

Raadpleeg de onderstaande gedeeltes voor meer details met betrekking tot verschillende apparaten en gebruiksvereisten.

- NAS vereisten en beperkingen
- Personal Computer vereisten en beperkingen
- Fysieke server vereisten en beperkingen
- Bestandsserver vereisten en beperkingen
- Virtuele machine vereisten en beperkingen

### NAS vereisten en beperkingen

De installatie van Active Backup for Business vereist een NAS-apparaat met DSM 6.1.7 of hoger en alleen x64 Synology NAS-servers en Btrfs-bestandssysteem wordt ondersteund. Voor back-upprestaties raden we aan om minstens 4G RAM te gebruiken en vanwege het deduplicatiemechanisme geen gedeelde-mapquota in te stellen.

Opmerking:NAS met DSM 6.2 Beta moet naar de nieuweste versie worden bijgewerkt alvorens Active Backup for Business te installeren.

### Personal Computer vereisten en beperkingen

Active Backup for Business ondersteunt de back-up van end-point-apparaten die het Windows-platform gebruiken.

Ondersteunde Windows-edities:
- Windows 10 Creators Update (alle edities)
- Windows 10 (alle edities)
- Windows 8,1 (alle edities)
- Windows 7 SP1 (alle edities)

Opmerking: de betaversie biedt geen ondersteuning voor de back-up van dynamische schijven. De back-uptaak mislukt wanneer het beschermde apparaat dynamische schijven bevat.

### Fysieke server vereisten en beperkingen

Voor de back-up van de fysieke server ondersteunt Active Backup for Business de volgende Windows-besturingssystemen.

Ondersteunde Windows-edities:
- Windows 10 Creators Update (alle edities)
- Windows 10 (alle edities)
- Windows 8,1 (alle edities)
- Windows 7 SP1 (alle edities)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Opmerking: de betaversie biedt geen ondersteuning voor de back-up van dynamische schijven. De back-uptaak mislukt wanneer het beschermde apparaat dynamische schijven bevat.

### Bestandsserver vereisten en beperkingen

Voor de back-up van bestandsserver ondersteunt Active Backup for Business servers met SMB (Windows) en rsync 3.0-protocol of hoger (Linux). Met Active Backup for Business kunt u gegevens naar uw Synology NAS back-uppen.

Opmerking: de betaversie biedt geen ondersteuning voor de back-up van dynamische schijven. De back-uptaak mislukt wanneer het beschermde apparaat dynamische schijven bevat.

### Virtuele machine vereisten en beperkingen

Dit gedeelte biedt belangrijke informatie over gebruiksbeperkingen en ondersteunde virtuele machine (VM) omgevingen.

- Virtuele infrastructuur
  Active Backup for Business ondersteunt voor virtuele machineback-up de volgende versies van het VMware vSphere-platform.
  - Ondersteunde VMware vSphere-versies: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5
  - Ondersteunde VMware-versies:
    - VMware gratis ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Opmerking:

  - Voor VMware gratis ESXi moeten gebruikers de SSH-poort inschakelen om virtuele machineback-ups uit te voeren.
  - Uw Synology NAS moet een openbare IP of privé-IP hebben die toegankelijk is via VMware vSphere ESXi / ESX.
  - Volledige administratieve machtigingen (aanbevolen) of beperkte machtigingen zijn vereist.
- TCP-poorten
  Om de bewerking met succes uit te voeren en de communicatie tussen Synology NAS en VMware Servers in te schakelen, worden onderstaande TCP-poorten vereist.

  TCP-poort | Waar | Opmerkingen
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server, ESXi Host | De standaardpoort wordt gebruik voor verbindingen met de VMware-infrastructuur (vCenter server en ESXi host). Moet op vCenter Servers en ESXi hosts worden geopend.
  902 | ESXi Host | Poort wordt voor overdracht en verplaatsing van gegevens gebruikt. Moet op ESXi hosts worden geopend.

- Virtuele machines
  - Besturingssysteem
    - Alle door VMware en andere toepassingen ondersteunde besturingssystemen
    - Toepassings-aware-back-up voor Microsoft Windows 2003 SP1 of hoger, behalve Nano Server door de afwezigheid van VSS framework.

  #### Opmerking:

  alleen specifieke besturingssystemen ondersteund de uitvoering van het geback-upte apparaat op Synology Virtual Machine Manager. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het ondersteunde besturingssysteem op Synology VMM.

  - Virtuele hardware
    - Alle types en versie van virtuele harware worden ondersteund, inclusief 62 TB VMDK.
    - Raw Device Mapping (RDM)-schijven in fysieke modus, onafhankelijke schijven, schijven vernonden via in-guest iSCSI initiator of schijven in SCSI bus sharing worden niet ondersteund aangezien VMware geen snapshot of dergelijke VMs worden ondersteund en automatisch worden overgeslagen tijdens verwerking. Wilt u de gegevens op dergelijke schijven back-uppen, installeer dan de Active Backup for Business agent op uw gastbesturingssysteem en gebruik in plaats daarvan de fysieke serverback-up.
  - Software
    - VMware Tools: VMware Tools zijn vereist voor toepassings-aware-back-up en gast OS bestandsniveauherstel (Windows/Linux).
    - Alle laatste OS-servicepakketen en patches zijn vereist voor de toepassings-aware-back-up.
    - Bestandsniveauherstel: Wordt Windows als gast OS gebruikt, dan zijn de ondersteunde bestandssystemen NTFS en FAT32; wordt Linux als OS gebruikt, dan zijn de ondersteunde bestandssystemen NTFS, FAT32, EXT3 en EXT4.
- Beperkingen
  - Gecodeerde virtuele machines, een functie geïntroduceerd in VMware vSphere 6.5, worden momenteel nog niet ondersteund.
  - Fouttolerantie-machines, een functie geïntroduceerd in VMware vSphere 6.0, worden momenteel nog niet ondersteund.