## 요구 사항 및 제한 사항

이 섹션은 배포 제한 사항과 지원되는 여러 장치 환경에 대한 중요 정보를 제공합니다.

다음 섹션을 참조하여 여러 장치와 배포 요구 사항에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

- NAS 요구 사항 및 제한 사항
- PC 요구 사항 및 제한 사항
- 물리적 서버 요구 사항 및 제한 사항
- 파일 서버 요구 사항 및 제한 사항
- 가상 컴퓨터 요구 사항 및 제한 사항

### NAS 요구 사항 및 제한 사항

Active Backup for Business를 설치하려면 NAS 장치에서 DSM 6.1.7 이상이 실행되고 있어야 하며, x64 Synology NAS 서버와 Btrfs 파일 시스템만 지원됩니다. 백업 성능을 위해 최소 4G 이상의 RAM을 사용하고 중복 제거 메커니즘으로 인해 공유 폴더 할당량을 설정하지 않는 것이 좋습니다.

참고:DSM 6.2 베타에서 실행 중인 NAS를 최신 버전으로 업데이트한 후에 Active Backup for Business를 설치해야 합니다.

### PC 요구 사항 및 제한 사항

Active Backup for Business는 Windows 플랫폼에서 실행되는 백업 끝점 장치를 지원합니다.

지원되는 Windows 버전:
- Windows 10 Creators Update(모든 버전)
- Windows 10(모든 버전)
- Windows 8.1(모든 버전)
- Windows 7 SP1(모든 버전)

참고: 베타 버전은 동적 디스크 백업을 지원하지 않습니다. 보호 장치에 동적 디스크가 있으면 백업 작업이 실패합니다.

### 물리적 서버 요구 사항 및 제한 사항

물리적 서버 백업을 위해 Active Backup for Business는 Windows 운영 체제를 지원합니다.

지원되는 Windows 버전:
- Windows 10 Creators Update(모든 버전)
- Windows 10(모든 버전)
- Windows 8.1(모든 버전)
- Windows 7 SP1(모든 버전)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

참고: 베타 버전은 동적 디스크 백업을 지원하지 않습니다. 보호 장치에 동적 디스크가 있으면 백업 작업이 실패합니다.

### 파일 서버 요구 사항 및 제한 사항

파일 서버 백업을 위해 Active Backup for Business는 SMB(Windows) 및 rsync 3.0 이상(Linux) 프로토콜로 실행되는 서버를 지원합니다. Active Backup for Business를 사용하여 데이터를 Synology NAS에 백업할 수 있습니다.

참고: 베타 버전은 동적 디스크 백업을 지원하지 않습니다. 보호 장치에 동적 디스크가 있으면 백업 작업이 실패합니다.

### 가상 컴퓨터 요구 사항 및 제한 사항

이 섹션은 배포 제한 사항과 지원되는 가상 컴퓨터(VM) 환경에 대한 중요 정보를 제공합니다.

- 가상 인프라
  가상 컴퓨터 백업의 경우, Active Backup for Business는 다음과 같은 VMware vSphere 플랫폼 버전을 지원합니다.
  - 지원되는 VMware vSphere 버전: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5
  - 지원되는 VMware 버전:
    - VMware 무료 ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### 참고:

  - VMware 무료 ESXi의 경우, 가상 컴퓨터 백업을 수행하려면 SSH 포트를 활성화해야 합니다.
  - Synology NAS에 VMware vSphere ESXi / ESX를 통해 액세스할 수 있는 공개 IP 또는 비공개 IP가 있어야 합니다.
  - 전체 관리자 권한(권장) 또는 제한 권한이 있어야 합니다.
- TCP 포트
  작업을 성공적으로 수행하고 Synology NAS와 VMware Server 간에 통신하려면 다음 TCP 포트가 있어야 합니다.

  TCP 포트 | 장소 | 참고
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server, ESXi Host | VMware 인프라(vCenter Server 및 ESXi 호스트) 연결에 사용되는 기본 포트. vCenter Server와 ESXi 호스트에서 열려야 함.
  902 | ESXi Host | 데이터 전송 및 이동에 사용되는 포트. ESXi 호스트에서 열려야 함.

- 가상 컴퓨터
  - 운영 체제
    - VMware 및 모든 응용 프로그램에서 지원되는 모든 운영 체제
    - VSS 프레임워크 부재로 인해 Nano 서버가 제외된 Microsoft Windows 2003 SP1 이후의 응용 프로그램 인식 백업.

  #### 참고:

  Synology Virtual Machine Manager에서 백업된 장치를 실행하려는 경우, 특정 운영 체제만 지원될 수 있습니다. Synology VMM에서 지원되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.

  - 가상 하드웨어
    - 62 TB VMDK를 포함하여 가상 하드웨어의 모든 유형과 버전이 지원됩니다.
    - VMware가 해당 VM의 스냅샷을 지원하지 않으므로, 물리적 모드의 RDM(Raw Device Mapping) 디스크, 독립 디스크, 인게스트 iSCSI 초기자를 통해 연결된 디스크 또는 SCSI 버스 공유에서 활성화된 디스크는 지원되지 않으며 자동으로 처리되지 않고 건너뜁니다. 이러한 디스크의 데이터를 백업하려면 게스트 운영 체제에 Active Backup for Business 에이전트를 설치하고 물리적 서버 백업을 사용하십시오.
  - 소프트웨어
    - VMware Tools: 응용 프로그램 인식 백업과 게스트 OS 파일 수준 복구(Windows/Linux) 시 VMware Tools가 있어야 합니다.
    - 응용 프로그램 인식 백업 시 모든 최신 OS 서비스 팩과 패치가 필요합니다.
    - 파일 수준 복원: 게스트 OS가 Windows인 경우 지원되는 파일 시스템은 NTFS와 FAT32이며, 게스트 OS가 Linux인 경우 지원되는 파일 시스템에는 NTFS, FAT32, EXT3 및 EXT4가 포함됩니다.
- 제한 사항
  - 현재 VMware vSphere 6.5의 기능인 암호화된 가상 컴퓨터는 지원되지 않습니다.
  - 현재 VMware vSphere 6.0의 기능인 내결함성 있는 컴퓨터는 지원되지 않습니다.