## Active Backup for Business 복구 마법사

Active Backup for Business는 완전 백업, 볼륨 수준 백업 및 사전 구성된 복구 미디어를 통한 복원을 지원합니다. 이 문서는 Synology NAS에 저장된 특정 백업 버전과 함께 전체 컴퓨터 복원 시 복구 미디어 작동 방법을 설명합니다. 복구 미디어 구성 방법에 대한 자세한 내용은 복구 미디어 생성 가이드를 참조하십시오.

### 요구 사항 및 제한 사항

- 사전 구성된 복구 미디어. 이 미디어를 생성하려면 복구 미디어 생성 가이드를 읽고 자세한 내용을 확인하십시오.
- 지원되는 PC:
  - Windows 10 Creators Update(모든 버전)
  - Windows 10(모든 버전)
  - Windows 8.1(모든 버전)
  - Windows 7 SP1(모든 버전)
- 지원되는 물리적 서버:
  - Windows Server 2016
  - Windows Server 2012 R2
  - Windows Server 2012
  - Windows Server 2008 R2
- 전체 복구 프로세스가 진행되는 동안에는 인터넷이 연결되어 있어야 합니다. 프로세스 중에 인터넷 연결이 끊기면 서버에 다시 연결될 때까지 Active Backup for Business 복구 마법사가 복원 다시 시작을 계속 시도합니다. 언제든지 중지할 수 있습니다.
- 시작하기 전에 설치해야 하는 모든 필요한 드라이버가 제안됩니다. 더 많은 드라이버를 설치하려면 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 상황에 맞는 메뉴를 클릭하고 드라이버 로드를 클릭하여 설치할 수 있습니다.

#### 참고:

완전 복구에는 동적 디스크가 지원되지 않습니다.

### Active Backup for Business 복구 마법사 개요

- Active Backup for Business 복구 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 을 통해 인터넷 상태를 확인할 수 있습니다.
- 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 을 클릭하여 여러 옵션을 제공하는 상황에 맞는 메뉴를 확인합니다.
  - 하드웨어 드라이버 목록: 여기에서 설치된 드라이버와 네트워크 어댑터를 확인할 수 있습니다. 필요한 경우, 드라이버 로드를 클릭하여 필요한 드라이버를 설치합니다.

  - 명령줄 인터페이스: 여기에서 명령줄 인터페이스에 액세스하여 명령어로 장치 상태와 정보를 확인하고 기본 제공 프로그램을 활성화할 수 있습니다.
  - 인터넷 설정: IP 주소와 DNS 서버 주소를 자동으로 얻거나 장치용으로 지정된 IP 주소 또는 DNS 서버를 설정할 수 있습니다.

  - 관련 정보: 현재 버전 정보를 표시합니다.
  - 다시 시작: 이 옵션을 사용하면 모든 프로세스 단계에서 장치를 다시 시작할 수 있습니다. 장치를 다시 시작하면 이전 설정이 초기화되어 다시 로그인하고 구성해야 함에 유의하십시오.
  - 끄기: 이 옵션을 사용하면 모든 프로세스 단계에서 장치를 끌 수 있습니다.

### 복구

#### 서버에서 버전 복원하기:

1. 복구 프로세스가 대상 장치 다시 부팅부터 시작되면 필요한 키를 눌러 장치의 BIOS 메뉴에 진입하고 맨 먼저 복구 미디어로 부팅되도록 부팅 순서를 변경하십시오. 이 변경 사항을 저장하고 장치를 다시 부팅합니다. Active Backup for Business 복구 미디어 마법사로 전환합니다.
2. 드라이버 및 네트워크 어댑터 로드:

   필요한 드라이버가 부족하면 복구가 실패할 수 있습니다. 원활한 복구 프로세스를 위해 이 단계에서 설치된 드라이버와 어댑터를 이중으로 확인하는 것이 좋습니다.

   - 네트워크 어댑터:

   하드웨어 드라이버 목록을 클릭하여 필요한 네트워크 어댑터가 설치되어 있는지 확인하거나 기본적으로 인터넷에 연결하지 못한 경우 인터넷 설정을 클릭하여 문제를 해결하십시오. 인터넷이 연결되지 않으면 복구를 수행할 수 없습니다. 대부분의 경우, 복구 미디어에서 적용되는 WinPE가 Windows 10용이면 인터넷이 자동으로 지원됩니다.

   - 드라이버 로드:

   필요한 경우, 상황에 맞는 메뉴 에서 하드웨어 드라이버 목록을 클릭하고 드라이버 로드를 클릭하여 대상 드라이버를 설치하십시오. 사전에 모든 필요한 드라이버를 로드하고 설치하는 것이 좋습니다.

3. Synology NAS에 로그인:

   저장된 버전을 검색하기 위해 서버 IP나 도메인 이름 그리고 자격 증명을 입력하여 Synology NAS에 로그인합니다. 다음 두 단계에서 확인할 수 있는 장치와 버전은 로그인한 계정을 토대로 합니다.

4. 장치 및 작업 선택:

   로그인하면 로그인한 계정에 대해 사용 가능한 모든 백업 장치와 작업이 표시됩니다. 백업 유형 정보와 마지막 백업 시간이 테이블에 나열됩니다. 마지막 백업 시간은 마지막 백업이 시작된 시간입니다.

5. 버전 선택:

   선택한 작업 버전이 선택한 왼쪽 패널에 표시됩니다. 오른쪽 패널에는 선택한 작업의 세부 정보가 표시됩니다.

   버전 정보:
   - 디스크 번호: 버전에서 백업된 디스크가 한 개 이상 있는 경우, 디스크는 이 번호 순으로 나열됩니다.
   - 파티션 테이블: Active Backup for Business가 장치의 파티션 테이블을 백업합니다. 이 정보는 기록되고 이 테이블에도 표시됩니다.
   - 용량(디스크당): 상단 막대에 있는 "용량"은 전체 디스크를 이 장치에 복원 시 필요한 공간을 의미합니다.
   - 드라이버(문자): 백업된 드라이버가 지정된 문자로 나열됩니다.
   - 유형: 드라이브의 파티션 유형이 주 또는 논리인지 여부와 시스템 볼륨 유무 여부를 표시합니다.
   - 용량(볼륨당): 각 드라이브에서의 용량은 드라이브의 사용된 공간을 의미합니다.
   - 파일 시스템: NTFS만 지원됩니다.

- 장치에 설치된 디스크가 부족한 경우:

선택한 버전에서 장치에 설치한 디스크보다 많은 디스크가 필요하면 알람이 팝업됩니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

- 다른 버전을 선택합니다.
- 하드웨어 드라이버 목록에서 드라이버 로드를 클릭하여 필요한 하드웨어 드라이버를 로드합니다.
- 장치에 하드 디스크 여러 개를 설치하고 드라이버를 로드한 후 다시 시도합니다.

- 디스크 공간이 부족한 경우:

선택한 버전에서 장치에 설치된 하드 디스크 공간보다 더 많은 공간이 필요하면 알림이 팝업되고 복원하기 위해 공간이 더 필요한 디스크가 나열됩니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

- 다른 버전을 선택합니다.
- 설치된 하드 디스크를 변경합니다.

#### 참고:

장치에 설치된 각 하드 디스크 용량은 선택한 버전의 해당 백업 디스크와 같거나 커야 합니다. 설치된 모든 하드 디스크의 총 용량이 선택한 버전의 총 용량과 같거나 크더라도 개별 하드 디스크 용량은 여전히 같거나 커야 합니다.

6. 요약을 확인하여 복구 프로세스 시작:

   복구를 취소할 수 없음에 유의하십시오. 시작되면 중지하고 복구 전의 위치로 롤백할 수 없습니다. 프로세스 중에 취소하면 장치가 부팅되지 않을 수 있습니다.

- 복구 중에 인터넷 연결이 끊긴 경우:

프로세스 중에 인터넷 연결이 끊기면 Active Backup for Business 복구 마법사는 계속 서버에 다시 연결을 시도하고 복구를 다시 시작합니다. 복구 취소, 장치 다시 시작 또는 상황에 맞는 메뉴를 통해 장치 전원을 꺼서 언제든지 이를 중지할 수 있습니다.

7. 마침 및 다시 부팅:

   마침을 클릭하고 복구 준비 시 장치를 다시 부팅하거나 장치 전원을 끌 지를 결정합니다. 장치를 다시 부팅하기 전에 복구 미디어를 제거하십시오.

#### 복구 취소하기:

1. 마법사 아래에 있는 취소를 클릭하여 마치기 전에 복구를 취소합니다. 복구와 취소 모두 취소할 수 없음에 유의하십시오.
2. 마침을 클릭하여 장치 다시 부팅 또는 전원 끄기를 선택합니다.

#### 복구 실패 시 "recovery.log"를 검색하고 Synology 기술 지원팀에 보내기:

완전 복구 또는 볼륨 수준 복구가 실패한 경우, "recovery.log" 파일을 검색하고 Synology 기술 지원팀에 보내 추가 도움을 받을 수 있습니다. 장치를 다시 시작하거나 장치 전원을 끄기 전의 복구 마법사에서만 "recovery.log" 파일을 검색할 수 있다는 점에 유의하십시오.

"recovery.log" 파일을 검색하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 마법사 오른쪽 위 구석에 있는 을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 엽니다.
2. 명령줄 인터페이스를 클릭하여 명령줄 인터페이스를 실행합니다.
3. 아래 명령어를 입력하여 메모장을 실행합니다.

   `notepad`

4. 메모장에서 열기를 선택하고 삽입된 USB 드라이브의 드라이브 문자를 확인합니다. 예를 들어 삽입된 USB 드라이브의 드라이브 문자가 "S"인 경우, 다음 명령어를 입력하여 로그를 USB에 복사하십시오.

   `copy X:\ActiveBackup\recovery.log S:`

   이 명령어를 입력하면 파일 복사 동작 확인 메시지가 나타납니다.
5. 로그 파일을 복사한 USB 드라이브로 이동하고 "recovery.log" 이름의 파일을 Synology 기술 지원팀에 보내 문제를 해결합니다.