## Requisitos y limitaciones

Esta sección le proporciona información importante sobre las limitaciones de implementación y los entornos de distintos dispositivos compatibles.

Puede consultar las secciones siguientes para obtener más información sobre los distintos dispositivos y los requisitos de implementación.

- Requisitos y limitaciones de NAS
- Requisitos y limitaciones del ordenador personal
- Requisitos y limitaciones del servidor físico
- Requisitos y limitaciones del servidor de archivos
- Requisitos y limitaciones de la máquina virtual

### Requisitos y limitaciones de NAS

Para instalar Active Backup for Business, se requiere un dispositivo NAS que ejecute DSM 6.1.7 o superior y solo es compatible con servidores Synology NAS x64 y el sistema de archivos Btrfs. Para el rendimiento de la copia de seguridad, se recomienda contar con un mínimo de 4 G de RAM y no configurar la cuota de carpetas compartidas debido al mecanismo de desduplicación.

Nota: Se requiere un NAS que ejecute DSM 6.2 Beta para actualizar a la versión más reciente antes de instalar Active Backup for Business.

### Requisitos y limitaciones del ordenador personal

Active Backup for Business es compatible con la ejecución de dispositivos terminales de copia de seguridad en la plataforma Windows.

Edición de Windows compatible:
- Windows 10 Creators Update (todas las ediciones)
- Windows 10 (todas las ediciones)
- Windows 8,1 (todas las ediciones)
- Windows 7 SP1 (todas las ediciones)

Observación: La versión beta no es compatible con la copia de seguridad de discos dinámicos. La tarea de copia de seguridad podría fallar si el dispositivo protegido contiene discos dinámicos.

### Requisitos y limitaciones del servidor físico

Active Backup for Business es compatible con el sistema operativo Windows para realizar la copia de seguridad del servidor físico.

Edición de Windows compatible:
- Windows 10 Creators Update (todas las ediciones)
- Windows 10 (todas las ediciones)
- Windows 8,1 (todas las ediciones)
- Windows 7 SP1 (todas las ediciones)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Observación: La versión beta no es compatible con la copia de seguridad de discos dinámicos. La tarea de copia de seguridad podría fallar si el dispositivo protegido contiene discos dinámicos.

### Requisitos y limitaciones del servidor de archivos

Para realizar una copia de seguridad del servidor de archivos, Active Backup for Business es compatible con los servidores que se ejecutan con los protocolos SMB (Windows) y rsync 3.0 o superior (Linux). Pueda realizar una copia de seguridad de los datos en su Synology NAS con Active Backup for Business.

Observación: La versión beta no es compatible con la copia de seguridad de discos dinámicos. La tarea de copia de seguridad podría fallar si el dispositivo protegido contiene discos dinámicos.

### Requisitos y limitaciones de la máquina virtual

Esta sección le proporciona información importante sobre las limitaciones de implementación y los entornos de máquina virtual (VM) compatibles.

- Infraestructura virtual
  Para copia de seguridad de máquinas virtuales, Active Backup for Business es compatible con las siguientes versiones de la plataforma VMware vSphere.
  - Versiones de VMware vSphere compatibles: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5
  - Ediciones de VMware compatibles:
    - VMware free ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Observación:

  - Para VMware free ESXi, los usuarios deberán habilitar el puerto SSH para llevar a cabo la copia de seguridad de máquinas virtuales.
  - Es necesario que su Synology NAS tenga una IP pública o una IP privada a la que se pueda acceder a través de VMware vSphere ESXi/ESX.
  - Se requieren permisos administrativos completos (recomendado) o permisos limitados.
- Puertos TCP
  Para realizar la operación correctamente y habilitar la comunicación entre Synology NAS y servidores de VMware, se requieren los siguientes puertos TCP.

  Puerto TCP | Dónde | Notas
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server, host ESXi | Puerto predeterminado utilizado para las conexiones a la infraestructura de VMware (vCenter Server y host ESXi). Debe estar abierto en los servidores vCenter y los hosts ESXi.
  902 | Host ESXi | Puerto utilizado para transferencia y movimiento de datos. Debe estar abierto en los hosts ESXi.

- Máquinas virtuales
  - Sistema operativo
    - Todos los sistemas compatibles con VMware y cualquier aplicación
    - Copia de seguridad que detecta aplicaciones para Microsoft Windows 2003 SP1 o posterior, excepto Nano Server debido a la ausencia de marco VSS.

  #### Observación:

  Si desea ejecutar el dispositivo del que se ha realizado la copia de seguridad en Synology Virtual Machine Manager, solo es compatible con sistemas operativos concretos. Consulte este artículo para obtener más información relacionada con el sistema operativo compatible en Synology VMM.

  - Hardware virtual
    - Todos los tipos y versiones de hardware virtual son compatibles, incluido VMDK de 62 TB.
    - Los discos de asignación de dispositivos sin procesar (RDM) en modo físico, los discos independientes, los discos conectados a través de iniciador iSCSI en equipo invitado o los discos vinculados a uso compartido de bus SCSI no son compatibles, ya que VMware no admite instantáneas de estas máquinas virtuales y se omiten automáticamente del procesamiento. Si desea realizar una copia de seguridad de estos discos, instale el agente de Active Backup for Business en su sistema operativo invitado y utilice la copia de seguridad de servidor físico en su lugar.
  - Software
    - VMware Tools: VMware Tools se requiere para la copia de seguridad que detecta aplicaciones y la restauración de nivel de archivo del sistema operativo (Windows/Linux).
    - Se requieren todos los Service Pack y parches del sistema operativo más recientes para la copia de seguridad que detecta aplicaciones.
    - Restauración de nivel de archivo: Si el sistema operativo invitado es Windows, los sistemas de archivos compatibles son NTFS y FAT32; si el sistema operativo invitado es Linux, los sistemas de archivos compatibles incluyen NTFS, FAT32, EXT3 y EXT4.
- Limitaciones
  - Las máquinas virtuales cifradas, una función introducida en VMware vSphere 6.5, no son compatibles por ahora.
  - Las máquinas con tolerancia a los fallos, una función introducida en VMware vSphere 6.0, no son compatibles por ahora.