## Anforderungen und Einschränkungen

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Informationen zu den Einschränkungen bei Einsatz und unterstützten Umgebungen unterschiedlicher Geräte.

In den nachstehenden Abschnitten finden Sie weitere Details zu den Anforderungen unterschiedlicher Geräte und deren Einsatz.

- Anforderungen und Einschränkungen des NAS
- Anforderungen und Einschränkungen von PCs
- Anforderungen von Einschränkungen von physischen Servern
- Anforderungen und Einschränkungen von Dateiservern
- Anforderungen und Einschränkungen von virtuellen Maschinen

### Anforderungen und Einschränkungen des NAS

Um Active Backup for Business zu installieren, ist ein NAS-Gerät mit DSM 6.1.7 oder höher erforderlich; es werden nur 64-Bit Synology NAS-Server und das Btrfs-Dateisystem unterstützt. Für eine optimale Datensicherungsleistung wird empfohlen, über mindestens 4 GB RAM zu verfügen und das Kontingent für den freigegebenen Ordner aufgrund des Deduplizierungsmechanismus nicht einzurichten.

Anmerkung:NAS, auf denen DSM 6.2 Beta ausgeführt wird, müssen vor der Installation von Active Backup for Business auf die neueste Version aktualisiert werden.

### Anforderungen und Einschränkungen von PCs

Active Backup for Business unterstützt die Sicherung von Endgeräten auf Windows-Plattformen.

Unterstützte Versionen von Windows:
- Windows 10 Creators Update (alle Versionen)
- Windows 10 (alle Versionen)
- Windows 8.1 (alle Versionen)
- Windows 7 SP1 (alle Versionen)

Anmerkung: Die Beta-Version unterstützt die Sicherung von dynamischen Datenträgern nicht. Wenn das geschützte Gerät dynamische Datenträger enthält, schlägt die Sicherungsaufgabe fehl.

### Anforderungen von Einschränkungen von physischen Servern

Für die Sicherung physischer Server unterstützt Active Backup for Business das Betriebssystem Windows.

Unterstützte Versionen von Windows:
- Windows 10 Creators Update (alle Versionen)
- Windows 10 (alle Versionen)
- Windows 8.1 (alle Versionen)
- Windows 7 SP1 (alle Versionen)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Anmerkung: Die Beta-Version unterstützt die Sicherung von dynamischen Datenträgern nicht. Wenn das geschützte Gerät dynamische Datenträger enthält, schlägt die Sicherungsaufgabe fehl.

### Anforderungen und Einschränkungen von Dateiservern

Für die Sicherung von Dateiservern unterstützt Active Backup for Business Server mit den Protokollen SMB (Windows) und rsync 3.0 oder höher (Linux). Sie können mit Active Backup for Business Daten zu Ihrem Synology NAS sichern.

Anmerkung: Die Beta-Version unterstützt die Sicherung von dynamischen Datenträgern nicht. Wenn das geschützte Gerät dynamische Datenträger enthält, schlägt die Sicherungsaufgabe fehl.

### Anforderungen und Einschränkungen von virtuellen Maschinen

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Informationen zu den Einschränkungen bei Einsatz und zu unterstützten Umgebungen virtueller Maschinen (VM).

- Virtuelle Infrastruktur
  Für die Sicherung virtueller Maschinen unterstützt Active Backup for Business die folgenden Versionen der VMware vSphere-Plattform.
  - Unterstützte VMware vSphere-Versionen: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5
  - Unterstützte VMware-Editionen:
    - VMware free ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Anmerkung:

  - Für VMware free ESXi müssen Benutzer den SSH-Port aktivieren, um die Sicherung virtueller Maschinen auszuführen.
  - Ihr Synology NAS benötigt eine öffentliche IP oder eine private IP, auf die über VMware vSphere ESXi / ESX zugegriffen werden kann.
  - Volle Administratorrechte (empfohlen) oder eingeschränkte Rechte sind erforderlich.
- TCP-Ports
  Die folgenden TCP-Ports werden benötigt, um den Vorgang erfolgreich auszuführen und die Kommunikation zwischen Synology NAS und VMware-Servern zu ermöglichen.

  TCP-Port | Wo | Anmerkungen
  --- | --- | ---
  443 | vCenter-Server, ESXi-Host | Standardport für Verbindungen zur VMware-Infrastruktur (vCenter-Server und ESXi-Host). Muss auf vCenter-Servern und ESXi-Hosts geöffnet sein.
  902 | ESXi-Host | Port für Übertragung und Verschieben von Daten. Muss auf ESXi-Hosts geöffnet sein.

- Virtuelle Maschinen
  - Betriebssystem
    - Alle von VMware und einer Anwendung unterstützten Betriebssysteme
    - Anwendungskonsistente Sicherung für Microsoft Windows 2003 SP1 oder später, ausgenommen Nano Server aufgrund fehlenden VSS-Frameworks.

  #### Anmerkung:

  Wenn Sie das gesicherte Gerät auf Synology Virtual Machine Manager ausführen möchten, werden nur bestimmte Betriebssysteme unterstützt. In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen auf Synology VMM.

  - Virtuelle Hardware
    - Alle Arten und Versionen virtueller Hardware werden unterstützt, einschließlich 62 TB VMDK.
    - RDM-Datenträger im physischen Modus, unabhängige Datenträger, Datenträger die über gastspezifische iSCSI-Initiatoren oder Datenträger mit gemeinsamen SCSI-Bus angeschlossen sind, werden nicht unterstützt, da VMware keine Schnappschüsse solcher VMs unterstützt. Diese werden bei der Verarbeitung automatisch übersprungen. Wenn Sie Daten auf diesen Festplatten sichern möchten, installieren Sie bitte den Active Backup for Business-Agent auf Ihrem Gast-Betriebssystem und verwenden Sie stattdessen die physische Server-Sicherung.
  - Software
    - VMware Tools: VMware Tools sind für anwendungskonsistente Sicherung und Gast-OS-Wiederherstellung auf Dateiebene (Windows / Linux) erforderlich.
    - Für anwendungskonsistente Sicherung sind alle aktuellsten OS Service Packs und Patches erforderlich.
    - Wiederherstellung auf Dateiebene: Wenn das Gast-OS Windows ist, werden die Dateisysteme NTFS und FAT32 unterstützt; wenn das Gast-OS Linux ist, werden die Dateisysteme NTFS, FAT32, EXT3 und EXT4 unterstützt.
- Einschränkungen
  - Die in VMware vSphere 6.5 eingeführten verschlüsselten virtuellen Maschinen werden derzeit nicht unterstützt.
  - Die in VMware vSphere 6.0 eingeführten fehlertoleranten Maschinen werden derzeit nicht unterstützt.