## Создать задачу резервного копирования

Чтобы выполнить резервное копирование виртуальных машин, необходимо настроить задачу резервного копирования, в которой требуется указать, каким образом, где и когда выполнять резервное копирование данных виртуальной машины. Одну задачу резервного копирования можно применить к одной или нескольким виртуальным машинам. Вы можете настроить задачу резервного копирования и запустить ее незамедлительно или сохранить задачу и запустить ее позднее. В этом разделе приведены пошаговые инструкции по созданию задач резервного копирования.

Содержание

1. Перед началом работы
2. Запуск мастера резервного копирования
3. Мастер резервного копирования: выбор места назначения резервного копирования и виртуальных машин
4. Мастер резервного копирования: настройка параметров задачи
5. Мастер резервного копирования: настройка расписания резервного копирования
6. Мастер резервного копирования: настройка политики хранения
7. Мастер резервного копирования: настройка прав доступа
8. Мастер резервного копирования: применение изменений и запуск резервного копирования

### Перед началом работы

Перед началом процедуры убедитесь в наличии виртуальных машин. Если виртуальных машин нет, выполните следующие действия для добавления vCenter Server или гипервизора vSphere (ESX / ESXi) для обеспечения доступности виртуальных машин.

1. Нажмите Управление VMware vSphere > Добавить для подключения к VMware vSphere.
2. Введите адрес сервера и данные учетной записи для подключения к VMware vSphere.

Примечание.Для выполнения задач резервного копирования пространство для хранения в месте назначения резервного копирования и размер тома, в котором установлен пакет, должны составлять не менее 8 ГБ.

Помимо добавления VMware vSphere вы также можете изменить / удалить vCenter Server или гипервизор vSphere (ESX / ESXi) в разделе Управление VMware vSphere.

- Редактировать. Выберите существующие серверы и измените имена учетной записи и пароли.
- Удалить. Удалите серверы, которые больше не нужны. Если в текущих задачах резервного копирования существуют защищенные виртуальные машины, вам потребуется удалить эти задачи, чтобы удалить серверы.

### Запуск мастера резервного копирования

Для запуска мастера резервного копирования можно выполнить любое из следующих действий.
- Перейдите в раздел Active Backup for Business > Виртуальная машина > Виртуальная машина, выберите виртуальную машину (удерживайте клавишу shift / ctrl и нажмите левую кнопку мыши для выбора нескольких виртуальных машин) для резервного копирования, затем нажмите Создать задачу, чтобы запустить мастер резервного копирования.
- Перейдите в раздел Active Backup for Business > Виртуальная машина > Виртуальная машина и нажмите Создать задачу, чтобы открыть мастер резервного копирования.
- Перейдите в раздел Active Backup for Business > Виртуальная машина > Задача, затем нажмите Создать, чтобы запустить мастер резервного копирования.

### Мастер резервного копирования: выбор места назначения резервного копирования и виртуальных машин

После того как мастер резервного копирования открыт, выберите общую папку в файловой системе Btrfs в качестве места назначения резервного копирования, укажите имя задачи резервного копирования и выберите соответствующие виртуальные машины.

#### Примечание.

Если пользователь уже выбрал виртуальные машины в соответствующем представлении, выбранные виртуальные машины будут автоматически отображены на странице.

### Мастер резервного копирования: настройка параметров задачи

- Максимальное число устройств для одновременного резервного копирования:настройка количества устройств для одновременного резервного копирования. Максимальное число виртуальных машин для резервного копирования — 10.
- Включить отслеживание измененных блоков VMware. Включите функцию отслеживания измененных блоков VMware, чтобы передавались только измененные после последнего резервного копирования блоки и существенно уменьшился объем передаваемых данных.
- Включить резервное копирование, согласованное с приложениями. Выполняйте резервное копирование, согласованное с приложениями, чтобы обеспечить согласованность данных приложений. Обратите внимание, что эта функция использует инструменты VMware и службу Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) для обеспечения согласованности данных резервного копирования на виртуальных машинах Linux и Windows. Поэтому для ее использования требуется последняя версия инструментов VMware и виртуальные машины Windows с поддержкой VSS.
- Включить сжатие данных при передаче. Сжатие исходных данных позволяет сократить объем передаваемых данных и значительно снизить используемую емкость хранилища.
- Включить обнаружение использования исходного хранилища данных. Поскольку создание снимка может потребовать дополнительного пространства в хранилище данных хоста, недостаточное пространство в хранилище данных может привести к автоматическому отключению виртуальной машины и потере данных. Если эта функция включена, задача резервного копирования не будет выполнена в случае, если объем хранилища данных хоста будет меньше определенного процентного значения, установленного пользователем.
- Включить проверку резервного копирования. Включите проверку резервного копирования для повышения уровня надежности. Использование Synology Virtual Machine Manager (VMM) для загрузки резервной копии устройства и записи видео обеспечивает правильность выполнения заданной операции.
- Снимать видео в реальном времени в течение … сек.: Укажите продолжительность видео, запись которого начнется, как только Synology Virtual Machine Manager запустит выполнение образа резервной копии. Видео будет воспроизведено с трехкратным увеличением скорости.
- Дополнительные настройки: Настройте сценарий и учетные данные для отдельных виртуальных машин.
  - Выберите одну виртуальную машину (или удерживайте клавишу shift для выбора нескольких виртуальных машин), чтобы указать настройки сценария / учетные данные.
  - Нажмите «Сценарий» для просмотра сценария, выполненного в гостевой ОС, а также укажите режим обработки сценария.
    - Требуется успешная обработка. Резервное копирование виртуальной машины будет остановлено, если сценарий не может быть выполнен.
    - Игнорировать сбой при выполнении сценария и продолжить резервное копирование виртуальной машины. Резервное копирование виртуальной машины будет продолжено, даже если сценарий не может быть выполнен.
  - Нажмите «Учетные данные», чтобы указать имя пользователя и пароль для определенной виртуальной машины.

#### Примечание.

1. При настройке сценария и включении его выполнения на виртуальной машине требуется указать учетные данные виртуальной машины. Если учетные данные не указаны, появится сообщение об ошибке.
2. Инструмент VMware должен быть установлен для выполнения предварительного и последующего сценария.
3. Для бесплатной версии ESXi необходимо вручную включить функцию CBT.
4. Synology Virtual Machine Manager должен быть установлен для проверки резервного копирования

### Мастер резервного копирования: настройка расписания резервного копирования

Можно настроить расписание резервного копирования в соответствии с политикой резервного копирования.
- Ручное резервное копирование. Задача резервного копирования будет запущена только при нажатии кнопки «Резервное копирование» вручную. Резервное копирование по расписанию не будет выполнено.
- Запланированное резервное копирование. Можно настроить задачу резервного копирования для запуска ежечасно, ежедневно или еженедельно. Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать дни недели, в которые требуется выполнять задачу.

### Мастер резервного копирования: настройка политики хранения

Для оптимальной настройки целевой точки восстановления (RPO) и эффективного использования хранилища можно настроить политику хранения данных в соответствии с требованиями бизнеса.

- Хранить все версии. Если этот параметр выбран, все версии резервных копий будут сохранены, ротация будет выключена.
- Применить следующие методы. Можно выбрать, в течение какого времени версии будут сохранены: дни, недели, месяцы или годы. Для настройки собственной политики хранения данных можно создать разные политики хранения.

Например, если вы хотите хранить все версии в течение первых 30 дней и последнюю версию за каждый день в течение следующих 30 дней: вам следует выбрать 30 дней в разделе Хранить все версии и 30 дней в разделе Хранить последнюю версию за день.

### Мастер резервного копирования: настройка прав доступа

Настройки прав доступа можно изменить при создании задачи резервного копирования. Чтобы обеспечить только определенным пользователям доступ к восстановлению резервных копий файлов и версий задачи резервного копирования, можно настроить права доступа во время создания задачи. Права доступа можно изменить в любое время путем редактирования задачи.

Проверьте пользователя и группу, которые могут просматривать и восстанавливать версии резервных копий задачи.

Администраторы и пользователи группы administrators имеют права на восстановление задачи резервного копирования по умолчанию.

### Мастер резервного копирования: применение изменений и запуск резервного копирования

После настройки всех параметров резервного копирования отобразится сводка резервного копирования. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы завершить резервное копирование после подтверждения настроек.

1. Нажмите Применить, чтобы создать задачу резервного копирования. После этого появится всплывающее окно.
2. Нажмите Да, чтобы запустить резервное копирование незамедлительно, либо нажмите Резервное копирование в списке задач, чтобы запустить задачу позднее.