## Back-uptaak maken

U moet om VMs te back-uppen een back-uptaak configureren, waarmee u bepaalt hoe, waar en waneer VM-gegevens worden geback-upt. Een back-uptaak kan voor een of meer VMs worden gebruikt. U kunt een back-uptaak configureren en onmiddellijk uitvoeren of een taak opslaan en later uitvoeren. Dit gedeelte beschrijft stap voor stap hoe u back-uptaken kunt maken.

Inhoud

1. Voor u begint
2. De back-upwizard starten
3. Back-upwizard: uw back-updoel en VMs selecteren
4. Back-upwizard: taakinstellingen configureren
5. Back-upwizard: een back-upschema instellen
6. Back-upwizard: een bewaarbeleid instellen
7. Back-upwizard: machtigingsinstellingen configureren
8. Back-upwizard: toepassen en back-uppen

### Voor u begint

Alvorens u begint, controleer of er VMs zijn. Zijn er geen VM's, volg dan de volgende stappen om vCenter Server of vSphere Hypervisor (ESX / ESXi) toe te voegen voor beschikbare VMs.

1. Klik op VMware vSphere beheren > Toevoegen om een verbinding te maken met VMware vSphere.
2. Voer het serveradres en de accountinformatie in om een verbinding te maken met VMware vSphere.

Opmerking:de opslagruimte van het back-updoel en het volume waarop het pakket moet worden geïnstalleerd moet minstens 8G hebben om back-uptaken te kunnen uit te voeren.

Naast het toevoegen van VMware vSphere, is het ook mogelijk om vCenter Server of vSphere Hypervisor (ESX / ESXi) in VMware vSphere beheren te bewerken/te verwijderen:

- Bewerken: Selecteer bestaande servers en wijzig de accoutnamen en wachtwoorden.
- Verwijderen: Verwijder overbodige servers. Zijn er beveiligde VMs in huidige back-uptaken, dan moet u deze taken verwijderen om de servers te kunnen verwijderen.

### De back-upwizard starten

Voer een van de volgende handelingen uit om de back-upwizard te starten:
- Ga naar Active Backup for Business > Virtuele machine > Virtuele machine, selecteer of shift/ctrl + klik op de linkermuisknop om meerdere virtuele machines te selecteren die u wilt back-uppen en klik op Taak maken om de back-upwizard te starten.
- Ga naar Active Backup for Business > Virtuele machine > Virtuele machine en klik op Taak maken om de back-upwizard te openen.
- Ga naar Active Backup for Business > Virtuele machine > Virtuele machine en klik op Maken om de back-upwizard te starten.

### Back-upwizard: uw back-updoel en VMs selecteren

Na het openen van de back-upwizard, selecteer een gedeelde map in het Btrfs-bestandssysteem als back-updoel, specificeer een naam voor de back-uptaak en selecteer virtuele machines voor deze back-uptaak.

#### Opmerking:

voor gebruikers die de selectie al in de virtuele machineweergave hebben uitgevoerd, worden de geselecteerde VMs automatisch weergegeven in de pagina.

### Back-upwizard: taakinstellingen configureren

- Maximum aantal gelijktijdige back-upapparaten:configureer het aantal apparaten dat gelijktijdig wordt geback-upt. Het maximum aantal geback-upte virtuele machines is 10.
- VMware Changed Block Tracking inschakelen: Schakel VMware Changed Block Tracking (CBT) in om alleen blokken over te dragen die sinds de laatste back-up zijn gewijzigd en zorg hierdoor voor een aanzienlijke beperking van de overgedragen gegevensgrootte.
- Toepassings-aware-back-up inschakelen: Voer toepassings-aware-back-up uit om de consistentie van toepassingsgegevens te garanderen. Met deze functie garanderen VMware Tools en Microsoft's Volume Shadow Copy Service (VSS) de consistentie van back-upgegevens voor Linux- en Windows-VMs en vereist daarom de installatie van de laatste versie van VMware Tools en Windows VMs met VSS-ondersteuning.
- Gegevensoverdrachtscompressie inschakelen: Comprimeert de brongegevens om de overgedragen gegevensgrootte te beperken en de gebruikte opslagruimte aanzienlijk te beperken.
- Bron datastore gebruiksdetectie inschakelen: aangezien het maken van een snapshot veel extra ruimte op de hostdatastore vereist, kan onvoldoende ruimte op de datastore automatisch de virtuele machine onderbreken en kunnen gegevens verloren gaan. Door deze functie in te schakelen, zal de back-uptaak mislukken wanneer de hostdatastore lager is dan het door u ingestelde percentage.
- Back-upverificatie inschakelen: Back-upverificatie inschakelen om de back-upbetrouwbaarheid te verbeteren. door Synology Virtual Machine Manager (VMM) te gebruiken om een geback-upt apparaat opnieuw te starten en een video te maken, kunnen gebruikers garanderen dat het back-upbestand correct wordt uitgevoerd.
- Livevideo maken gedurende … sec.: Specificeer de duur van uw video die wordt gemaakt zodra Synology Virtual Machine Manager een imageback-up uitvoert. De video wordt afgespeeld op 3x de snelheid.
- Geavanceerde instellingen: Stel de script en gebruikersgegevens in voor individuele VMs.
  - Selecteer een enkele virtuele machine of shift + klik op de linkermuisknopom meerdere virtuele machines te selecteren om script/gebruikersgegevens voor VMs te specificeren.
  - Klik op Script om de script te bladeren die in de gast-OS wordt uitgevoerd en specificeer de scriptverwerkingsmodus.
    - Vereiste succesvolle verwerking: Het VM-back-upproces stopt wanneer het uitvoeren van de script mislukt.
    - Falen van scriptuitvoering negeren en VM-back-up voortzetten: Het VM-back-upproces wordt voortgezet, zelfs wanneer het uitvoeren van de script mislukt.
  - Klik op gebruikersgegevens om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor een individuele VM te specificeren.

#### Opmerking:

1. door de script in te stellen en de uitvoering van de VM-script in te schakelen, worden gebruikersgegevens van de VM vereist. Een foutbericht wordt weergegeven wanneer de gebruikersgegevens ontbreken.
2. De uitvoering van pre-post scripts vereist de installatie van VMware Tool.
3. Gratis ESXi vereist de handmatige inschakeling van CBT.
4. De installatie van Synology Virtual Machine Manager is vereist om back-upverificatie in te schakelen

### Back-upwizard: Een back-upschema instellen

U kunt op basis van uw back-upbeleid een back-upschema instellen.
- Handmatige back-up: back-uptaak wordt alleen uitgevoerd na het klikken op Back-up. Er worden geen geplande back-ups uitgevoerd.
- Geplande back-up: stel een back-uptaak in die om het uur, dagelijks of wekelijks moet worden uitgevoerd. Klik op het vervolgkeuzemenu om de dagen van de week te selecteren waarop de taak moet worden uitgevoerd.

### Back-upwizard: een bewaarbeleid instellen

U kunt uw eigen bewaarbeleid instellen om een balans tussen Recovery Point Objective (RPO) en opslagefficiëntie te behalen die aan uw bedrijfsvereisten voldoet.

- Alle versies behouden: alle geback-upte versies worden behouden en worden niet geroteerd wanneer deze optie is ingeschakeld.
- De volgende methoden toepassen: U kunt kiezen hoeveel dag-, week-, maand- of jaarversies worden behouden. Verschillende bewaarbeleidregels kunnen worden ingesteld om uw eigen bewaarbekleid te maken.

Wilt u bijvoorbeeld alle versies voor de eerste 30 dagen bewaren en de laatste versie van elke dag voor de tweede groep van 30 dagen. Voer dan 30 dagen in bij Aantal dagen dat alle versies moeten worden behouden en 30 dagen bij Aantal dagen dat de laatste dagversie moet worden behouden.

### Back-upwizard: machtigingsinstellingen configureren

Tijdens het maken van de back-uptaak kunnen de machtigingsinstellingen worden geconfigureerd. Tijdens het maken van de back-uptaak kunnen de machtigingsinstellingen worden geconfigureerd, zodat alleen gemachtigde gebruikers toegang hebben tot geback-upte bestanden en versies van de back-uptaak. U kunt de taak altijd bewerken om de machtigingsinstellingen te wijzigen.

Selecteer de gebruiker/groep die de geback-upte versies van de taak mag doorbladeren en herstellen.

Administratorgroep/gebruikers zijn standaard gemachtigd om de back-uptaak te herstellen.

### Back-upwizard: toepassen en back-uppen

Na het configureren van alle back-upinstellingen wordt een back-upsamenvatting weergegeven. Volg de onderstaande instructies om de back-up na bevestiging van uw instellingen te voltooien:

1. Klik op Toepassen om een back-uptaak te maken en een pop-upvenster verschijnt.
2. Klik op Ja om deze back-up onmiddellijk uit te voeren of klik op Back-up in de taaklijst wanneer u de taak achteraf wilt uitvoeren.