## Het geback-upte apparaat in Synology Virtual Machine Manager uitvoeren

De integratie van Active Backup for Business met Synology Virtual Machine Manager (VMM) biedt gebruikers een alternatieve oplossing voor noodherstel, bladeren/herstellen van toepassingsgegevens en upgraden van testomgevingen. In dit gedeelte beschrijven we hoe een geback-upt apparaat in Synology VMM uit te voeren en de voorvereisten van dergelijke taken.

Inhoud

1. Voor u begint
2. Synology VMM wizard starten
3. Wizard herstellen: VM en herstelpunt selecteren
4. Wizard herstellen: VM-instellingen configureren
5. Wizard herstellen: Toepassen en uitvoeren

### Voor u begint

Door het back-upapparaat in Synology Virtual Machine Manager uit te voeren hebben gebruikers een alternatieve oplossing voor noodherstel, upgraden van testing, toepassingsgegevens door natieve export/importgereedschappen herstellen.

Vereiste: VM backup in Synology VMM wordt alleen ondersteund door DSM 6.2 en Synology VMM 2.3 of hoger. Voor meer informatie over de beperking van Synology VMM raadpleeg hier.

### Synology VMM wizard starten

Voer een van de volgende handelingen uit om het geback-upte apparaat in Synology VMM uit te voeren:
- Ga naar Active Backup for Business > Virtuele machine > Virtuele machine, selecteer de VM die u wilt herstellen, klik op Herstellen om de herstelwizard te starten en selecteer Het geback-upte apparaat in Synology Virtual Machine Manager (VMM) uitvoeren.
- Ga naar Active Backup for Business > Virtuele machine > Takenlijst, selecteer de back-uptaak die u wilt herstellen, klik op Herstellen om de herstelwizard te starten en selecteer Het geback-upte apparaat in Synology Virtual Machine Manager (VMM) uitvoeren.

### Wizard herstellen: VM en herstelpunt selecteren

Selecteer de VM die u op Synology VMM wilt uitvoeren en een herstelpunt.

#### Opmerking:

alleen een VM in elke back-uptaak kan worden uitgevoerd op Synology VMM. U kunt niet meerdere VMs selecteren en gelijktijdig uitvoeren.

### Wizard herstellen: VM-instellingen configureren

Na het selecteren van de VM en het herstelpunt zal Synology VMM een wizard starten om de instellingen van de geselecteerde VM te configureren. Raadpleeg Synology Virtual Machine Manager voor meer instructies.

### Wizard herstellen: Toepassen en uitvoeren

Na het instellen van de configuratie en met een klik op Toepassen wordt de VM backup in Synology VMM geïmporteerd en kunt u de VM inschakelen met de VMM-console.