## 實體伺服器

若要備份實體伺服器，目標實體伺服器上需安裝 Active Backup for Business 代理程式。若要了解更多關於代理程式的資訊，請參閱說明文章： Active Backup for Business 代理程式。

- 備份類型

  Active Backup for Business 支援保護整機、系統儲存空間及自訂儲存空間。

#### 若要新增裝置：

僅能透過代理程式連線。若要清單上新增裝置，請先下載代理程式。您可以到實體伺服器 > 新增裝置並下載 32 bit 或 64 bit 安裝程式，或是您也可以前往 Download Center 下載與裝置相容的安裝程式。

- 批次新增裝置

  透過 Microsoft AD server 可將安裝程式安裝到多台目標裝置。更多資訊請參考說明文章：Active Backup for Business 代理程式。

#### 若要建立備份任務：

一旦裝置連接到伺服器之後，會根據相符的範本建立連接伺服器的備份任務。同時，也支援在各個裝置上建立多個備份任務。若要為特定裝置建立新的任務：前往 實體伺服器，您可以從裝置頁面開始選取目標裝置，按一下建立任務來開啟任務建立精靈；或者，您也可以前往任務清單 > 建立，稍後再於任務建立精靈中決定要保護的裝置。

- 建立備份任務：

  任務名稱：設定任務名稱。建議使用命名模式以更快過濾/搜尋任務。

- 選取目標裝置：

  只有在按下建立之前，尚未選取任何裝置，此步驟才會出現。已連接至伺服器的實體伺服器清單將會顯示在這個步驟之中。

- 備份目的地：

  在安裝套件時，將會自動建立一個 Btrfs 共用資料夾 - ActiveBackupforBusiness。只能選擇 Btrfs 共用資料夾作為 NAS 上的備份目的地。

- 選取來源類型：

  支援 3 種來源類型：

  - 整機：此模式將會備份整台實體伺服器，包含：裝置設定、應用程式及所有檔案。
  - 系統儲存空間：只備份驅動程式。
  - 自訂儲存空間：按一下選擇，並選取欲保護的目標儲存空間，不支援 USB 驅動程式。

  任務設定：根據任務設定可壓縮和加密來源資料。按一下任務設定來自訂您的設定。

- 排程備份任務：
  - 手動備份：手動備份為一次性備份。除了在最後步驟中選擇立即備份以外，您只可以透過選取備份任務，並在控制台中按一下立即執行來執行備份任務。
  - 排程備份：自訂備份排程為每天或只在指定日子備份。根據設定，任務可於一天執行一次或一小時執行一次。
- 選取版本保留策略：
  在此步驟中，您可以選擇以下任一選取版本保留策略套用於建立的任務：
  - 保留所有版本：將會保留所有備份版本。
  - 套用下列方式：

    若選取此選項，您至少需要設定一項規則。

    每一個設定規則會與其他重疊，您可以自訂備份版本留存幾天數、幾週、幾個月、幾年。您可以設定不同的版本保留策略，以自訂您的版本保留策略。

    舉例來說，若要保存所有版本 30 天及再多保存每天最後一個版本 30 天，您可以於保留所有版本幾天輸入 30 天，並且於保留當日最後一個版本幾天再輸入 30 天。

- 立即備份:

  儘管已有備份排程，精靈可讓您立即備份。

#### 注意：

範本為 Active Backup for Business 的一項功能，使管理員能預先設計備份任務詳情，並且為特定帳號或群組指定備份任務範本。更多詳細資訊，請參考此段落。

#### 若要建立範本：

為避免部署與保護之間的差距，一個保護實體伺服器的預設範本將會欲設定出現於清單中，並且無法移除。您可以隨時編輯預設範本。

前往設定 > 範本 > 建立。在範本建立的過程中，您可以自訂備份類型、備份排程、壓縮和加密以及版本保留策略。在 Active Backup for Business 可以隨時更改還原備份實體伺服器的權限。admin（使用者）及administrators（群組）預設為可存取裝置的備份版，admins 可在設定任務及編輯任務時授予其他使用者權限。

#### 若要編輯一或多個備份任務：

同時支援編輯單一任務和批次編輯。除了備份目的地外，大部分設定皆可編輯。然而，在批次編輯時，任務名稱及備份目的地是無法變更的。

為了避免錯誤更改因不同任務而異的設定，任務將會預設保持相同設定。當需要批次編輯時，請勾選欲更改設定區域的核取方塊。

#### 注意：

若在按下套用前取消勾選核取方塊，每個選擇的任務中該區域的設定將會保持不變。

#### 若要刪除一個或多個備份任務：

前往任務清單以選取任務，並且按一下刪除。在確認動作後，將會移除所選取的任務，但資料將保留於備份目的地中。

即使裝置無任何任務，但裝置仍會與伺服器保持連線。您可以隨時在裝置中找到此裝置並且建立任務。

#### 若要啟動異動區塊追蹤功能：

為了使備份過程更有效率，當備份實體伺服器時，預設將採用異動區塊追蹤功能（CBT）。為了確保服務正常運作，請確認每台裝置上的 VSS 服務已經啟用，因為我們在 Active Backup for Business 中的 CBT 技術利用 Microsoft Windows 的本項服務來辨認異動區塊，同時避免干擾性能。

CBT 技術提供每台裝置第二次備份開始僅備份有異動的區塊，因此節省了頻寬資源及加快備份速度。

#### 注意：

- 每個任務的第一次備份為完整備份，CBT 技術將不會套用於第一次備份。
- 從第二次備份起，除非關閉 VSS 服務，否則 Active Backup for Business 僅會執行增量備份。

### 還原實體伺服器

實體伺服器備份支援多種方式來還原備份資料。
- 在 Synology Virtual Machine Manager 中運行 ： 在容許停機中斷時間有限的緊急情況下，您可以選擇在 Synology Virtual Machine Manager（VMM）安裝實體伺服器的備份影像，並啟動及繼續您的服務。若要將實體伺服器裝載在於 VMM 上，請於同一台 DSM 上先安裝 VMM 套件。
- 精細（檔案/資料夾層級）還原： 實體伺服器支援透過 Active Backup for Business Portal 執行精細（檔案/資料夾層級）還原。管理員能夠在建立任務及編輯任務時編輯還原權限。請參閱說明文章 Active Backup for Business Portal 以取得更多資訊。

#### 注意：

實體伺服器的備份任務僅能由 admin、administrators 群組和指定的帳號進行還原。可隨時於 Active Backup for Business 編輯此設定。