## Průvodce obnovením služby Active Backup for Business

Služba Active Backup for Business podporuje zálohování a obnovení celého systému a zálohování a obnovení na úrovni svazku prostřednictvím předem nakonfigurovaného média pro obnovení. V tomto článku se popisuje princip fungování média pro obnovení při obnovení celého počítače pomocí určité verze zálohy uložené v zařízení Synology NAS. Další informace o konfiguraci média pro obnovení se nacházejí v průvodci vytvořením média pro obnovení.

### Požadavky a omezení

- Předem nakonfigurované médium pro obnovení. Chcete-li toto médium vytvořit, přečtete si průvodce vytvořením média pro obnovení.
- Podporovaný počítač:
  - Windows 10 Creators Update (všechny edice)
  - Windows 10 (všechny edice)
  - Windows 8.1 (všechny edice)
  - Windows 7 SP1 (všechny edice)
- Podporovaný fyzický server:
  - Windows Server 2016
  - Windows Server 2012 R2
  - Windows Server 2012
  - Windows Server 2008 R2
- Během celého procesu obnovení je potřeba připojení k internetu. Pokud dojde v průběhu procesu k odpojení internetu, bude se Průvodce obnovením služby Active Backup for Business pokoušet pokračovat v procesu obnovení až do doby, než se mu podaří znovu připojit k serveru. Kdykoliv jej můžete zastavit.
- Před zahájením se zobrazí návrh instalace všech potřebných ovladačů. Chcete-li nainstalovat další ovladače, můžete kliknout na kontextovou nabídku v pravém horním rohu průvodce a kliknutím na možnost Načíst ovladače provést jejich instalaci.

#### Poznámka:

U dynamických disků není úplné obnovení systému podporováno.

### Přehled průvodce obnovením služby Active Backup for Business

- Kliknutím na ikonu nacházející se v pravém horním rohu průvodce obnovením služby Active Backup for Business můžete zkontrolovat stav internetu.
- Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu průvodce si můžete prohlédnout kontextovou nabídku obsahující několik možností:
  - Seznam ovladačů hardwaru: Zde můžete zkontrolovat nainstalované ovladače a síťový adaptér. V případě potřeby můžete kliknutím na možnost Načíst ovladače nainstalovat potřebné ovladače.

  - Rozhraní příkazového řádku: Zde je možný přístup k rozhraní příkazového řádku, kde je možné zkontrolovat stav zařízení, informace o zařízení a aktivovat vestavěné programy.
  - Nastavení internetu: IP adresu a adresu serveru DNS můžete získat automaticky nebo můžete pro dané zařízení nastavit určitou IP adresu a server DNS.

  - O aplikaci: Zobrazuje informace o aktuální verzi.
  - Restartovat: Pomocí této možnosti můžete zařízení v libovolné fázi procesu restartovat. Pokud zařízení restartujete, dojde k resetování předchozích nastavení, budete se muset znovu přihlásit a znovu zahájit konfiguraci.
  - Vypnout: Pomocí této možnosti můžete zařízení v libovolné fázi procesu vypnout.

### Obnovení

#### Obnovení verze ze serveru:

1. Stisknutím příslušné klávesy přejděte do nabídky systému BIOS zařízení a změňte pořadí spuštění tak, aby došlo nejprve ke spuštění z média pro obnovení, protože proces obnovení se spouští restartováním cílového zařízení. Uložte tuto změnu a restartujte zařízení. Tentokrát byste měli přejít do průvodce obnovením služby Active Backup for Business.
2. Proveďte načtení ovladačů a síťových adaptérů:

   Pokud nebudou k dispozici všechny potřebné ovladače, nemusí se obnovení podařit. Chcete-li zajistit plynulejší proces obnovení, doporučujeme provést v tomto kroku důkladnou kontrolu nainstalovaných ovladačů a adaptérů.

   - Síťový adaptér:

   Kliknutím na možnost Seznam ovladačů hardwaru zkontrolujte, jestli je nainstalovaný požadovaný síťový adaptér, a kliknutím na možnost Nastavení internetu můžete opravit případný problém s připojením k internetu. Obnovení nelze provést bez připojení k internetu. Pokud je WinPE použité médiem pro obnovení určeno pro systém Windows 10, mělo by být připojení k internetu ve většině případů podporováno.

   - Načtěte ovladače:

   V kontextové nabídce klikněte na možnost Seznam ovladačů hardwaru a v případě potřeby nainstalujte cílový ovladač kliknutím na možnost Načíst ovladače. Všechny potřebné ovladače doporučujeme načíst a nainstalovat předem.

3. Přihlaste se k zařízení Synology NAS:

   Zadáním IP adresy serveru nebo názvu domény a přihlašovacích údajů se přihlaste do zařízení Synology NAS, ze kterého můžete načíst uložené verze. Zařízení a verze uváděné v následujících dvou krocích záleží na účtu, ke kterému jste přihlášeni.

4. Vyberte zařízení a úlohu:

   Po přihlášení se zobrazí všechna dostupná zálohovaná zařízení a úlohy pro přihlášený účet. V tabulce se zobrazí informace o typu zálohy a Čas poslední zálohy. Čas poslední zálohy označuje počáteční čas poslední zálohy.

5. Vyberte verzi:

   V levém panelu se zobrazí verze vybrané úlohy, ze kterých si můžete vybrat. V pravém panelu se zobrazí podrobnosti o vybrané verzi.

   Informace o verzi:
   - Disk č.: Pokud bylo v rámci verze zálohováno více disků, zobrazí se tyto disky v tomto číselném pořadí.
   - Tabulka oddílů: Služba Active Backup for Business zálohuje tabulku oddílů zařízení. Tyto informace jsou zaznamenané a zobrazují se také v této tabulce.
   - Kapacita (jednotlivého disku): „Kapacita“ na horním panelu označuje místo potřebné při obnovení celého disku do tohoto zařízení.
   - Jednotka (písmeno): Zálohované disky se zobrazí včetně odpovídajících písmen.
   - Typ: Zobrazí, jestli je tabulka oddílů disku hlavní nebo logická a jestli se jedná o systémový svazek nebo ne.
   - Kapacita (jednotlivého svazku): Kapacita uvedená pod jednotlivými disky odpovídá využitému místu disku.
   - Souborový systém: Podporován je pouze systém NTFS.

- Když není v zařízení nainstalovaný dostatečně velký disk:

Pokud vybraná verze požaduje více disků, než je počet disků nainstalovaných v zařízení, zobrazí se upozornění. Tento problém můžete vyřešit některým z následujících způsobů:

- Vyberte jinou verzi.
- V seznamu ovladačů hardwaru klikněte na možnost Načíst ovladače a načtěte požadované ovladače hardwaru.
- Nainstalujte do zařízení více disků, načtěte ovladače a akci opakujte.

- Pokud není na disku nebo na discích dostatek místa:

Pokud vybraná verze vyžaduje více místa na disku, než je množství místa na pevném disku nainstalovaném v zařízení, zobrazí se upozornění a seznam disků vyžadujících více místa k provedení obnovení. Tento problém můžete vyřešit některým z následujících způsobů:

- Vyberte jinou verzi.
- Vyměňte nainstalované pevné disky.

#### Poznámka:

Kapacita jednotlivých nainstalovaných pevných disků v zařízení musí být větší nebo rovna odpovídajícímu zálohovacímu disku ve vybrané verzi. I když je celková kapacita všech nainstalovaných pevných disků větší nebo rovna celkové kapacitě vybrané verze, musí být větší nebo rovna i kapacita jednotlivých pevných disků.

6. Před zahájením procesu obnovení zkontrolujte a potvrďte shrnutí:

   Obnovení je nevratná akce. Po jeho zahájení jej nelze zastavit ani vrátit do stavu před obnovením. Zrušení procesu v jeho průběhu může způsobit, že zařízení nebude možné spustit.

- V případě odpojení internetu v průběhu obnovení:

Pokud dojde k odpojení internetu v průběhu procesu obnovení, bude se průvodce obnovením služby Active Backup for Business průběžně pokoušet o opětovné připojení k serveru a o pokračování v procesu obnovení. Tuto činnost můžete kdykoliv zastavit zrušením obnovení, restartováním zařízení nebo vypnutím zařízení prostřednictvím kontextové nabídky.

7. Dokončení a restartování:

   Klikněte na možnost Dokončit a rozhodněte, jestli se má zařízení po dokončení obnovení restartovat nebo vypnout. Před restartováním zařízení vyjměte médium pro obnovení.

#### Zrušení obnovení:

1. Obnovení lze ještě před dokončením zrušit kliknutím na možnost Storno ve spodní části průvodce. Obnovení i zrušení jsou nevratné.
2. Klikněte na možnost Dokončit a vyberte, jestli se má zařízení restartovat nebo vypnout.

#### Načtení souboru „recovery.log“ a jeho odeslání technické podpoře Synology v případě selhání obnovení:

Pokud se obnovení kompletního systému nebo obnovení na úrovni svazku nezdaří, můžete načíst soubor „recovery.log“ a odeslat jej technické podpoře Synology, která vám poskytne další pomoc. Soubor „recovery.log“ lze v průvodci obnovením načíst pouze do té doby, než zařízení restartujete nebo vypnete.

Soubor „recovery.log“ můžete načíst pomocí následujících kroků:

1. Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu průvodce otevřete kontextovou nabídku.
2. Kliknutím na možnost Rozhraní příkazového řádku spusťte rozhraní příkazového řádku.
3. Zadáním níže uvedeného příkazu spusťte Poznámkový blok.

   `notepad`

4. V Poznámkovém bloku vyberte možnost Otevřít a zkontrolujte písmeno připojené jednotky USB. Pokud je například písmeno připojené jednotky USB „S“, zkopírujete protokol do jednotky USB zadáním následujícího příkazu:

   `copy X:\ActiveBackup\recovery.log S:`

   Po zadání příkazu se zobrazí zpráva s potvrzením o zkopírování souboru.
5. Přejděte do jednotky USB, do které jste soubor protokolu zkopírovali, a odešlete soubor „recovery.log“ technické podpoře Synology, aby mohlo proběhnout další řešení problémů.