## Fyzický server

Abyste mohli zálohovat fyzické servery, musí být v cílových fyzických serverech nainstalována aplikace Agent služby Active Backup for Business. Další informace o agentu naleznete v článku: Agent služby Active Backup for Business.

- Typ zálohy

  Ochrana pomocí služby Active Backup for Business je podporována na kompletních systémech, systémových svazcích a přizpůsobených svazcích.

#### Přidání zařízení:

Připojení lze navázat pouze prostřednictvím agenta. Chcete-li do seznamu přidat nové zařízení, stáhněte si nejprve agenta. Můžete přejít do části Fyzický server > Přidat zařízení a stáhnout instalační program 32bitového nebo 64bitového agenta nebo do části Centrum pro stahování a stáhnout ten správný instalační program pro dané zařízení.

- Přidání zařízení v dávce

  Instalační program lze do cílových zařízení nainstalovat pomocí serveru Microsoft AD. Další informace naleznete v článku: Agent služby Active Backup for Business.

#### Vytvoření úlohy zálohování:

Po připojení zařízení k serveru je nutné podle odpovídající šablony vytvořit úlohu zálohování připojeného serveru. Je podporováno rovněž vytvoření více úloh zálohování pro jedno zařízení. Vytvoření nové úlohy pro určité zařízení: Přejděte do části Fyzický server, kde můžete buď začít v zobrazení zařízení, vybrat cílové zařízení a poté kliknutím na možnost Vytvořit spustit průvodce vytvořením úlohy nebo můžete přejít do části Seznam úloh > Vytvořit a rozhodnout se, které zařízení chcete později chránit v průvodci vytvořením úlohy.

- Vytvoření úlohy zálohování:

  Název úlohy: Nakonfigurujte název úlohy. Doporučujeme vytvořit si vzor pojmenování, který umožní rychlejší filtrování nebo hledání úloh.

- Výběr cílového zařízení:

  Tento krok se zobrazí pouze v případě, že před kliknutím na možnost Vytvořit nebylo vybrané žádné zařízení. V tomto kroku se zobrazí seznam fyzických serverů, které byly připojeny k serveru.

- Cíl záloh:

  V průběhu instalace balíčku se automaticky vytvoří sdílená složka systému Btrfs – ActiveBackupforBusiness. Jako cíl záloh v zařízení NAS lze vybrat pouze sdílenou složku systému Btrfs.

- Výběr typu zdroje:

  Podporovány jsou tři typy zdrojů:

  - Kompletní systém: V tomto režimu bude zálohován celý fyzický server, včetně nastavení zařízení, aplikací a všech souborů.
  - Systémový svazek: Zálohovány budou pouze ovladače.
  - Přizpůsobený svazek: Klikněte na možnost Vybrat a poté zvolte cílový svazek, který chcete chránit. Zařízení USB (ovladač jednotek flash) není podporováno.

  Nastavení úloh: Zdrojová data lze v závislosti na nastaveních úlohy komprimovat a šifrovat. Klikněte na možnost Nastavení úloh a nakonfigurujte svoje předvolby.

- Naplánovat úlohu zálohování:
  - Ruční zálohování: Ruční zálohování představuje jednorázové zálohování. Pokud se nerozhodnete spustit zálohování nyní v posledním kroku, můžete úlohu zálohování spustit pouze výběrem úlohy v konzoli a kliknutím na možnost Spustit.
  - Plánovaná záloha: Určuje, jestli bude požadovaný plán zálohování založen na každodenním zálohování nebo na zálohování pouze v určité dny. V závislosti na provedeném nastavení lze úlohu spouštět jednou za den nebo jednou za hodinu.
- Výběr zásady uchovávání informací:
  V tomto kroku můžete vybrat jednu z následujících zásad uchovávání informací, která se použije na vytvořenou úlohu:
  - Zachovat všechny verze: Budou zachovány všechny zálohované verze.
  - Zásady uchovávání informací GFS (Grandfather-Father-Son):

    Jsou-li vybrány zásady uchovávání informací GFS, musí být nakonfigurováno alespoň jedno pravidlo.

    Nakonfigurovaná pravidla se vzájemně překrývají. Můžete se rozhodnout, kolik dnů, týdnů, měsíců nebo roků verzí se bude uchovávat. Pro nastavení své vlastní zásady uchovávání informací můžete nastavit různé zásady uchovávání informací.

    Chcete-li například zachovat všechny verze po dobu prvních 30 dní a poslední verzi z každého dne po dobu dalších 30 dní. Do pole Kolik dní se mají uchovávat všechny verze zadejte hodnotu 30 a do pole Kolik dní se má uchovávat poslední verze z daného dne zadejte také hodnotu 30.

- Zálohovat:

  Průvodce umožňuje okamžité zálohování bez ohledu na plán.

#### Poznámka:

Šablona je funkce služby Active Backup for Business umožňující správcům navrhnout podrobnosti úlohy zálohování s časovým předstihem a přiřadit šablonu úlohy zálohování určitým účtům nebo skupinám uživatelů. Další informace se nacházejí v tomto odstavci.

#### Vytvoření šablony:

Aby nedocházelo k prodlevě mezi nasazením a ochranou, je ve výchozím seznamu uvedena výchozí sada šablon pro ochranu fyzických serverů, kterou nelze odebrat. Výchozí šablonu můžete kdykoli upravit.

Přejděte do nabídky Nastavení > Šablona > Vytvořit. V průběhu vytváření šablony můžete definovat nastavení typu zálohy, plánu zálohování, komprimace a šifrování a rovněž zásady uchovávání verzí. Oprávnění k obnovení zálohy fyzického serveru lze kdykoliv změnit ve službě Active Backup for Business. I když mají k zálohovaným verzím zařízení ve výchozím nastavení přístup uživatelé admin (uživatel) a administrators (skupina), uživatelé admin mohou přiřadit ostatním uživatelům oprávnění k obnovení v rámci vytváření a úprav úloh.

#### Úpravy jedné či více úloh zálohování:

Podporuje úpravy jednotlivých úloh nebo hromadnou úpravu. Kromě cíle záloh lze většinu nastavení změnit. Při hromadné úpravě ale nelze změnit název úlohy a cíl.

Aby nedocházelo k neúmyslné změně nastavení lišících se v různých úlohách, zůstanou nastavení implicitně nezměněna. Požadujete-li provedení hromadné úpravy, zaškrtněte políčko u části, kterou chcete změnit.

#### Poznámka:

Pokud před kliknutím na možnost Použít zaškrtnete prázdné políčko, zůstane nastavení této část stejné ve všech vybraných úlohách.

#### Odstranění jedné či více úloh zálohování:

Přejděte do seznamu úloh, vyberte úlohu a poté klikněte na možnost Odstranit. Po potvrzení této akce bude vybraná úloha odebrána a data zůstanou v cíli záloh.

Zařízení zůstane připojené k serveru, i když k němu nebude připojená žádná úloha. Toto zařízení naleznete v seznamu zařízení a kdykoli pro něj můžete vytvořit úlohu.

#### Povolení funkce CBT:

Z důvodu urychlení procesu zálohování osobních počítačů se výchozím nastavení používá technologie sledování změn bloků (CBT). Aby tato služba fungovala, musíte na každém chráněném zařízení zapnout službu VSS, protože technologie CBT používaná službou Active Backup for Business používá tuto službu systému Microsoft Windows ke zjišťování změněných bloků bez dopadu na výkon.

Technologie CBT umožňuje zálohovat pouze ty bloky jednotlivých zařízení, u kterých došlo před druhým zálohováním ke změně, a proto šetří šířku pásma a zrychluje zálohování.

#### Poznámka:

- První zálohování v rámci každé úlohy zálohování bude úplné zálohování a technologie CBT se tedy při prvním zálohování nepoužije.
- Pokud není služba VSS daného zařízení vypnutá, bude od druhého zálohování služba Active Backup for Business provádět pouze přírůstkové zálohování.

### Obnovení fyzického serveru

Zálohování fyzických serverů podporuje různé způsoby obnovení zálohovaných dat.
- Zapnutí v aplikaci VMM: V urgentních případech, kdy není prostor pro výpadky, může být řešením připojení zálohovaného snímku fyzického serveru do aplikace Synology Virtual Machine Manager (VMM) a jeho spuštění. Aby bylo možné připojit fyzický server do aplikace VMM, musí být ve stejném systému DSM nainstalován příslušný balíček VMM.
- Podrobné obnovení (na úrovni souboru/složky): Zálohování fyzického serveru podporuje podrobné obnovení (na úrovni souboru/složky) prostřednictvím portálu služby Active Backup for Business. Uživatelé admin mohou delegovat oprávnění k obnovení při vytváření nebo úpravách úlohy. Další informace naleznete v článku nápovědy: Portál služby Active Backup for Business.

#### Poznámka:

Úlohy zálohování fyzických serverů mohou obnovit pouze uživatelé admin, uživatelé ze skupiny administrators a přiřazené účty. Toto nastavení lze kdykoli změnit ve službě Active Backup for Business.