## ПК

Для резервного копирования ПК необходимо установить агент Active Backup for Business на целевых персональных компьютерах. Подробная информация об агенте представлена в справочной статье: Агент Active Backup for Business.

- Тип резервного копирования

  Резервное копирование платформы без ОС, системного тома и пользовательских томов поддерживается в Active Backup for Business.

#### Добавление устройства

Подключение устанавливается только с помощью агента. Чтобы добавить новое устройство в список, необходимо скачать агент. Перейдите в раздел ПК > Добавить устройство и скачайте программу установки агента для 32-разрядных или 64-разрядных систем либо перейдите в Центр загрузок, чтобы скачать соответствующую программу установки для устройства.

- Пакетное добавление устройств

  Программу установки можно установить на целевые устройства с помощью сервера Microsoft AD. Дополнительная информация представлена в статье: Агент Active Backup for Business.

#### Создание задачи резервного копирования

После подключения устройства к серверу необходимо создать задачу резервного копирования подключенного сервера в соответствии с соответствующим шаблоном. Создание нескольких задач резервного копирования для одного устройства также поддерживается. Создание новой задачи для определенного устройства Перейдите в раздел ПК, затем откройте представление со списком устройств, выберите целевое устройство и нажмите Создать, чтобы открыть мастер создания задач — либо перейдите в раздел Список задач > Создать, затем укажите, какое устройство требуется защитить с помощью мастера создания задач.

- Создание задачи резервного копирования

  Имя задачи. Настройте имя задачи. Рекомендуется использовать шаблон для создания имен, чтобы упростить фильтрацию / поиск задачи.

- Выбор целевого устройства.

  Этот шаг отображается, только если устройство не выбрано перед тем, как пользователь нажал кнопку Создать. В этом шаге отображается список ПК, подключенных к серверу.

- Место назначения резервного копирования.

  Во время установки пакета автоматически создается общая папка Btrfs с именем ActiveBackupforBusiness. В качестве места назначения резервного копирования на устройстве NAS можно выбрать только общую папку Btrfs.

- Выбор типа источника.

  Поддерживаются следующие три типа источников.

  - Для платформы без ОС. В этом режиме создается резервная копия всего ПК, включая настройки устройства, приложения и все файлы.
  - Системный том. Будет выполнено резервное копирование только системных томов.
  - Пользовательский том. Нажмите Выбрать, затем выберите целевой том, который требуется защитить. USB-накопители (устройства флэш-памяти) не поддерживаются.

  Настройки задачи. Исходные данные можно сжать и зашифровать в соответствии с настройки задачи. Нажмите Настройки задачи для выбора нужных настроек.

- Планирование задачи резервного копирования
  - Ручное резервное копирование. Ручное резервное копирование выполняется однократно. Если вы не выбрали незамедлительный запуск резервного копирования в последнем шаге, вы можете запустить задачу резервного копирования, только нажав кнопку Запустить сейчас в консоли.
  - Запланированное резервное копирование. Установите требуемый график резервного копирования (ежедневно или только в определенные дни). Задачу можно запустить один раз в день или один раз в час в зависимости от настроек.
- Выбрать политику хранения.
  В этом шаге можно выбрать одну из следующих политик хранения для созданной задачи.
  - Хранить все версии. Все версии резервных копий будут сохранены.
  - Политика хранения GFS(Grandfather-Father-Son).

    Если выбрана политика хранения GFS, необходимо настроить не менее одного правила.

    Все настроенные правила перекрываются друг с другом. Можно выбрать, в течение какого времени версии будут сохранены: дни, недели, месяцы или годы. Для настройки собственной политики хранения данных можно создать разные политики хранения.

    Например, если вы хотите хранить все версии в течение первых 30 дней и последнюю версию за каждый день в течение следующих 30 дней: вам следует выбрать 30 дней в разделе «Хранить все версии» и 30 дней в разделе «Хранить последнюю версию за день».

- Выполнить резервное копирование.

  Мастер позволяет выполнить резервное копирование сразу же (независимо от графика).

#### Примечание.

Шаблон — это функция Active Backup for Business, с помощью которой администратор может заранее определить сведения о задаче резервного копирования, а также назначить шаблон задачи резервного копирования определенным учетным записям или группам пользователей. Дополнительную информацию см. в данном абзаце.

#### Создание шаблона

Чтобы исключить временной зазор между окончанием развертывания и включением защиты данных, в список включен стандартный шаблон, который настроен для защиты ПК и который нельзя удалить. Этот стандартный шаблон можно изменить в любой момент.

Перейдите в раздел Настройки > Шаблон > Создать. При создании шаблона можно определить тип резервного копирования, расписание резервного копирования, параметры сжатия и шифрования данных, а также политику хранения версий. Права на восстановление для резервного копирования ПК не могут быть изменены. Только admin (пользователь), administrators (группа) и выполнивший вход в учетную запись пользователь могут получать доступ к версиям резервных копий устройства.

При настройке расписания шаблона можно определить запуск задачи сразу после создания.

#### Редактирование одной или нескольких задач резервного копирования

Поддерживается индивидуальное и пакетное редактирование задач. Кроме места назначения резервного копирования, большинство параметров можно изменить. Однако при пакетном редактировании параметры Имя задачи и Место назначения не могут быть изменены.

Чтобы по ошибке не изменить настройки, установленные по-разному в разных задачах, эти настройки сохранят значения по умолчанию. При необходимости пакетного редактирования установите флажок в соответствующем разделе.

#### Примечание.

Если установить флажок в поле, которое не было выбрано, то после нажатия кнопки Применить настройки соответствующего раздела останутся одинаковыми во всех выбранных задачах.

#### Удаление одной или нескольких задач резервного копирования

Перейдите в Список задач для выбора задачи, затем нажмите кнопку Удалить. После подтверждения действия выбранная задача будет удалена, однако данные резервной копии останутся в месте назначения.

Устройство остается подключенным к серверу даже после удаления задачи. Это устройство можно найти в Списке устройств; при необходимости можно в любое время создать задачу для этого устройства.

#### Включение функции CBT

Чтобы оптимизировать резервное копирование, для резервного копирования ПК по умолчанию используется технология отслеживания измененных блоков (CBT). Чтобы убедиться, что служба работает, удостоверьтесь, что служба VSS включена на всех защищенных устройствах, поскольку технология CBT, используемая в Active Backup for Business, работает на основе этой службы в Microsoft Windows. Она позволяет идентифицировать измененные блоки без снижения производительности.

Технология CBT позволяет всем устройствам выполнять резервное копирование только измененных блоков, начиная со второго резервного копирования. Это дает возможность сократить потребление ресурсов полосы пропускания и ускорить процесс резервного копирования.

#### Примечание.

- При первом резервном копировании каждой задачи осуществляется полное резервное копирование. Технология CBT не применяется к первому резервному копированию.
- Начиная со второго резервного копирования, Active Backup for Business выполняет инкрементное резервное копирование (если служба VSS на устройстве не выключена).

#### Обновление версии агента на персональном компьютере

Агент может быть обновлен удаленно, через сервер. Нажмите кнопку Дополнительно и выберите Обновить агент.

#### Обновление устройства для резервного копирования в качестве физического сервера

В случае, если ПК требуется более высокий уровень защиты и восстановления, например мгновенное восстановление на VMware или мгновенное восстановление на Synology Virtual Machine Manager (VMM), вы можете обновить защиту этого устройства, назначив его физическим сервером.

1. Нажмите кнопку Дополнительно.
2. Выберите Обновить устройство.

### Восстановление ПК

- Гранулярное восстановление (на уровне файлов или папок). Функция резервного копирования ПК поддерживает гранулярное восстановление (на уровне файлов и папок) с помощью портала Active Backup for Business Portal. Администраторы могут назначить права на восстановление любому конечному пользователю с помощью Панели управления DSM. Дополнительная информация представлена в статье справки: Active Backup for Business Portal.
- Восстановление платформы без ОС. Восстановление платформы без ОС можно выполнить с помощью настраиваемого носителя для восстановления. Для восстановления всего устройства или резервной копии тома необходимо заранее создать носитель для восстановления. Для создания и восстановления следуйте инструкциям руководства по созданию.

#### Примечание.

Задачи резервного копирования ПК доступны для восстановления только пользователям admin, группе administrators и выполнившим вход в учетную запись пользователям. Этот параметр не может быть изменен.